**ANEXO No. 3**

**FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA**

FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PROPONENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción del bien, Servicio u Obra (Especificaciones Técnicas, Medida, Referencia, Color, etc.)** | **Unidad de medida** | **Marca**  | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Subtotal** | **% IVA** | **Valor IVA** | **Valor Total**  |
|  | COMPUTADORES DE ESCRITORIO.Procesador mínimo Intel Core i7 Octava Generación.Cantidad de núcleos: 6Cantidad de subprocesos: 12Frecuencia mínima básica del procesador: 3,70 GHz o Superior. Frecuencia mínima turbo 4.70 GHzCaché mínimo : 12 MB SmartCacheVelocidad mínima del bus: 8 GT/s DMI3Sistema Operativo Windows 10 Professional 64 bits Última versiónUnidad óptica DVD R/WMemoria RAM mínima DDR4 de 8 GB expandible a 32 GbConectividad Tarjeta de red Ethernet 10/100/100DISPOSITIVOS DE ENTRADA / SALIDA Mínimo 1 puertos USB.Mínimo 1 puerto HDMI o 1 DisplayPort. 1 puerto VGADisco Duro Interno mínimo Mínimo 1Tb de Almacenamiento. 7200 RPM - SATA3PROTOCOLOS: Compatible IPV4 e IPV6Gráficos mínimos Tarjeta Integrada.CERTIFICACIONES AMBIENTALES ENERGY STAR 6.1 EPEAT Gold y/o Silver ROHS TECLADO USB en españolAUDIO High Definition (HD) Audio - optional internal speaker (1.5 watt )MOUSE USB óptico 2 botones y scrollMonitor (Mínimo) TFT-LCD 19.5” o superior Catálogo El equipo debe contar con catálogos en idioma español. MARCA Se requieren equipos de marca registrada, con representación en Colombia. No se aceptan equipos ensamblados con partes genéricas. Tampoco se deben ofrecer equipos, partes o programas que se encuentren descontinuados por el fabricante.Ficha Técnica Anexar ficha técnica del equipo ofertadoGarantía Mínima 3 años en sitio, directamente con el fabricante, a partir del recibo a satisfacción de los equipos.Otros Cables conexión, Manuales en español de hardware. | **UNIDAD**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPUTADORES DE ESCRITORIO ALL IN ONEPROCESADOR MÍNIMO Intel Core I5 Octava Generación.Cantidad de núcleos minimos: 6Cantidad de subprocesos minimos: 6Frecuencia básica minima del procesador : 1.7 GHzCaché minima: 9 MB SmartCacheVelocidad del bus: 8 GT/s DMI3SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Professional 64 bits Última versiónUNIDAD ÓPTICA (OPCIONAL) DVD R/WMEMORIA RAM MÍNIMA DDR4 de 4 GB CONECTIVIDAD MINIMA LAN 1000BASE-T, LAN inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac (1x1)DISPOSITIVOS DE ENTRADA / SALIDA Mínimo 1 puertos USB.Mínimo 1 puerto HDMI o 1 DisplayPort DISCO DURO INTERNO MINIMO Mínimo 1Tb de Almacenamiento. Minimo 5400 RPM - SATA3PROTOCOLOS Compatible IPV4 e IPV6GRÁFICOS Tarjeta Integrada.CERTIFICACIONES AMBIENTALES ENERGY STAR 6.1 EPEAT Gold y/o Silver ROHS TECLADO USB en españolAUDIO Altavoces integrados.CÁMARA WEB: Cámara y Micrófono integrados.MOUSE USB óptico 2 botones y scrollPANTALLA Mínimo 20” Full HD NO Touch, base ajustableFICHA TÉCNICA Anexar ficha técnica del equipo ofertadoCATÁLOGO El equipo debe contar con catálogos en idioma español. MARCA Se requieren equipos de marca registrada, con representación en Colombia. No se aceptan equipos ensamblados con partes genéricas. Tampoco se deben ofrecer equipos, partes o programas que se encuentren descontinuados por el fabricante.GARANTÍA MÍNIMA 3 años en sitio, directamente con el fabricante, a partir del recibo a satisfacción de los equipos.OTROS Cables conexión, Manuales en español de hardware, cargador. | **UNIDAD** |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | COMPUTADORES PORTÁTILES. Línea Empresarial o Corporativa PROCESADOR MÍNIMO Intel Core I5 Octava Generación.Cantidad de núcleos minimos: 4Hilos mínimos: 8Frecuencia básica mínima del procesador: 1.6GHzCaché mínima: 6MB SmartCacheSISTEMA OPERATIVO Windows 10 Professional 64 bits Última versiónUNIDAD ÓPTICA (OPCIONAL) DVD R/W MEMORIA RAM MÍNIMA 8.0GB DDR4CONECTIVIDAD LAN 1000BASE-T, LAN inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac (1x1)DISPOSITIVOS DE ENTRADA / SALIDA Mínimo 1 puertos USB. Mínimo 1 puerto HDMI o 1 displayportDISCO DURO INTERNO MÍNIMO Minimo 1TB. Minimo 5400 rpmPROTOCOLOS Compatible IPV4 e IPV6GRÁFICOS (Mínimo) Tarjeta Integrada.BATERIA Polímero o iones de Litio, 3 celdasAUDIO Altavoces integrados.CÁMARA WEB: Cámara y Micrófono integrados.PANTALLA 14” hasta 15.6” FHDMARCA Se requieren equipos de marca registrada, con representación en Colombia. No se aceptan equipos ensamblados con partes genéricas. Tampoco se deben ofrecer equipos, partes o programas que se encuentren descontinuados por el fabricante.Ficha Técnica Anexar ficha técnica del equipo ofertadoCATÁLOGO El equipo debe contar con catálogos en idioma español. GARANTÍA MÍNIMA 3 años en sitio, directamente con el fabricante, a partir del recibo a satisfacción de los equipos.OTROS Manuales en español de hardware, cargador. | **UNIDAD** |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES TIPO ATIPO Impresora, copiadora y escáner Velocidad de impresión minimo Negro: 22 ppm Color: 22ppm Salida de la primera página Negro: 10.3 segundos Color: 11.7 segundos Tecnología de impresión Laser Calidad de impresión (minimo) negro: 600X600 ppp Color: 600x600 ppp Fax Maximo tamaño: 216 x 356 mmMonitor (Minimo) Pantalla de 2,7'' de gráficos a colorVelocidad del procesador Minimo 800 MHzImpresión móvil SICapacidad inalámbrica SI (Incorporado)Conectividad, estándar Puerto Hi-Speed USB 2.0puerto de red incorporado Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 802.11n de 2,4 GHz y 5 GHz inalámbrico, puerto de fax, USB frontal integralSistemas operativos compatibles Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, Apple® OS X Sierra (v10.12), OS X Capitan (v10.11) y Yosemite (v10.10) Memoria (Minimo) DDR de 256 MB y flash de 256 MBManejo de papel para entrada Estándar mínimo 250 hojasSalida de manejo de papel estándar minimo 100 hojasImpresión a doble cara Automática Tamaños de soportes de impresión Carta (216 x 280), Legal (216 x 356), Ejecutivo (184 x 267), Oficio 8,5 x 13 (216 x 330), 4 x 6 (102 x 152), 5 x 8 (127 x 203), A4(210 x 299), A5(148 x 210), A6(105x148), B5(JIS)(182 x 257), B6(JIS)(128 x 182), 10 x 15 cm (100 x 150), Oficio 216x340mm(216 x 340), 16 000 195x270mm(195x270), 16 000 184x260mm(184x260), 16 000 197x273mm(197x273), Postal (JIS) (100 x 147)Postal doble (JIS) (147 x 200), Sobre n.° 10 (105 x 241), Sobre monarca (98 x 191), Sobre B5 (176 x 250), Sobre C5 (162 x 229), Sobre DL (110 x 220)A5-R (210 x 148).Tipo de escáner Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)Formato del archivo de digitalización JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDFResolución de escaneo, óptica Hasta 300 x 300 dpi (ADF color y monocromático); Hasta to1200 dpi (superficie plana)Funciones estándar de envío digital Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta; escanear a unidad USBFormatos de archivo, admitidos minimo PDF, JPGVelocidad de copiado minimo Negro: Hasta 22 cpmColor: Hasta 22 cpmResolución de copia minimo Negro 600 x 600 pppColor 600 x 600 pppConfiguración de reducción/ampliación de copias 25 to 400% Alimentación Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %)Otros Guía de instalación- Documentación y software de la impresora en CD-ROM- Cable de alimentación - Cable USB - Suministro para uso inicial Instalador / Desinstalador, Guía para el usuarioGarantía GARANTÍA UN (1) AÑO. | **UNIDAD** |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES TIPO BTIPO Impresora, copiadora y escánerVelocidad de impresión Negro: Normal: mínima 43 ppmTecnología de impresión LaserCalidad de impresión en negro (óptima) 1200 x 1200 pppMonitor Minimo Pantalla táctil de 8,0" (20,3 cm), LCD SVGA (gráficos color)Velocidad minima del procesador 1,2 GHzConectividad mínima 1 USB 2.0 de alta velocidad host1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000TMemoria Mínimo 1,25 GB (impresora), 500 MB (escáner)Manejo de papel para entrada, estándar 1 bandeja de entrada para 550 hojas; 1 bandeja multiuso para 100 hojas; Tercera bandeja opcionalManejo de papel para entrada, opcional Bandeja para 550 hojasSalida de manejo de papel, estándar Bandeja salida de 250 hojasImpresión a doble cara Automática (estándar)Tamaños de soportes de impresión admitidos mínima Carta y OficioTipo de escáner Escáner plano, ADF (doble cara, una pasada)Formato del archivo de digitalización PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/AResolución de escaneo, óptica Hasta 600 pppTamaño de escaneo, máximo 356 x 216 mmTamaño de escaneo (ADF), máximo 356 x 216 mmVelocidad de escaneo (normal, A4) Hasta 43 ppm/43 ipm (blanco y negro), hasta 40 ppm/40 ipm (color)Capacidad del alimentador automático de documentos mínimo 100 hojasFormatos de archivo, admitidos Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/AEscaneo para USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/AVelocidad de copiado Hasta 43 cpmConfiguración de reducción/ampliación de copias 25 to 400%Alimentación eléctrica Alimentación Voltaje de entrada 100 a 127 VCA, 50/60 Hz, 7,5 A (+/- 10%).Ficha Técnica Anexar ficha técnica del equipo ofertadoOtros Suministros iniciales de uso.Guía de instalación- Documentación y software de la impresora en CD-ROM- Cable de alimentación - Cable incluido: Sí, 1 USB - Instalador/Desinstalador, Guía para el usuarioGarantía GARANTÍA UN (1) AÑO. | **UNIDAD** |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES TIPO CVelocidad (ppm) Hasta 32/17 páginas por minuto en A4/A3 B/N Velocidad de impresión en dúplex: 29 páginas por minuto en A4 B/N Velocidad de copiado en dúplex: 29 páginas por minuto en A4 B/NResolución (ppp) 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo y copia)Certificados Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.Memoria Minimo 1 GB Capacidad de entrada Bypass de 100 hojas, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm) Depósito de papel universal de 500 hojas, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio.Capacidad de entrada con opciones (hojas) Máx. 1.600Unidad dúplex Dúplex Capacidad de salida (hojas) Máx. 300; Máx. 250 cara abajo (bandeja principal), 50 (separador de trabajos)Alimentador de documentos 50 originales, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 182–297 x 432 mm).Procesador ARM Cortex-A9 Dual core1.2 GHz Emulaciones PCL6 (5e / XL), PostScript 3 (KPDL3), impresión directa de XPS, Open XPS e impresión directa de PDFFuentes 101 fuentes escalables (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)Contabilidad integrada 100 códigos departamentalesFunciones de impresora Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajosInterfaces estándar USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opcional, 2 ranuras eKUIO para servidor interno de impresión opcional o SSD opcional y fax system opcional, ranura tarjeta SD opcional, NFCSistemas operativos Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa peticiTamaño máx. de original A3/ledgerFunciones de copia digital Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, priorización de trabajos, programas, copia en modo dúplex, copia múltiple, escaneo continuo, cambio de depósito automático (requiere PF-470 o PF-471), control de densidad de copia, copia de DNI, prevención de sangrado, eliminación de páginas en blancoModo de exposición Auto, manual: 7 pasosZoom 25 - 400% en incrementos del 1%Copia continua 1 – 9999Ajustes de la imagen Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa, copia/imagen impresaFormato de compresión MMR/JPEGFormato de archivo TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF encriptado, JPEG, XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Open XPSFunciones de escáner Escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blancoReconocimiento de originales Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCRTamaño máx. de escaneo A3/ledgerFuncionalidad Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (red), WSD y WIAResolución de escaneo (ppp) 1200, 600, 400, 300, 200 ppp (256 escala de grises)Velocidad de escaneo (ipm) 50 ipm (300 dpi, A4 B/N), 50 ipm (300 dpi, A4 color)Otros USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional Guía de instalación- Documentación y software de la impresora en CD-ROM- Cable de alimentación - Cable USB - Suministro para uso inicial Instalador / Desinstalador, Guía para el usuarioGarantía Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Garantizar el tambor y el revelador durante 3 años o 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que el equipo sea usado de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.Ficha Técnica Anexar ficha técnica del equipo ofertado | **UNIDAD** |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | ESCANER DE CAMA PLANAResolución de escaneado: 1.200 ppp x 1.200 ppp (horizontal × vertical)Tamaño mínimo de documento para ADF: 100 mm x 148 mm (horizontal × vertical)Tamaño máximo del documento-ADF: 216 mm x 1.016 mm (horizontal × vertical)Formatos papel: Legal, A6, Carta, A5, A4, DL (sobre), C4 (sobre), Tarjetas de plástico, Tarjetas de visita, Postal, A8, A7. Profundidad de color: Entrada: 48 Bits Color / 16 Bits Monocromo, salida: 24 Bits Color / 8 Bits MonocromoVelocidad de escaneado: Monocromo: 80 imagen/min. - Color: 80 imagen/min., resolución: 200 / 300 ppp, Monocromo: 40 páginas/minuto - Color: 40 páginas/minuto, resolución: 200 / 300 ppp.Capacidad de papel ADF: 100 hojas. Fiabilidad de la carga de trabajo diaria: 4.000 páginasAlimentador automático de documentos: 100 páginasEscaneado dúplex: SÍ.Sistemas operativos compatibles minimo requerido Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 o 64 bits.Ficha Técnica Anexar ficha técnica del equipo ofertadoOtros Sensor ultrasónico.Diseñado para integrarse con facilidad en sistemas de gestión documental.Guía de instalación- Documentación y software de la impresora en CD-ROM- Cable de alimentación - Cable USB Instalador / Desinstalador, Guía para el usuarioGarantía GARANTÍA UN (1) AÑO. | **UNIDAD** |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ESCÁNER ALIMENTADOR AUTOMÁTICOTIPO Escáner con alimentación automática.Resolución de escaneado: Hasta 600 dpi (color y monocromático, alimentación de hojas) Ciclo de trabajo (diario) : 3500 páginasProfundidad en bits: 24 bits externan 48 bits interna Niveles de escala de grises: 256Tipos de medios admitidos Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel pre perforado, cheques bancarios, tarjetas de visita, facturas de flete, formularios sin carbono, soportes sin grapa que habían sido previamente grapados Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido: 40 a 413 g/m²Formato del archivo de digitalización: Para texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, texto (.txt), texto enriquecido (rtf) y PDF con búsqueda.Funciones avanzadas del escáner: Detección de color automática, cortado automático, exposición automática, orientación automática, reconocimiento óptico de caracteres, eliminación de bordes, limpieza de fondo, eliminar orificio, exclusión de color, enderezar la página, escanear a nube, escanear a correo electrónico, seguridad de PDF, configuración avanzada de detección de alimentación incorrectaEspecificaciones del AAD: Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas Velocidad del alimentador automático de documentos: Hasta 35 ppm/70 ipm: Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 3100 mm Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 8.5 x 122 in pulg. Tamaño de escaneo (AAD) mínimo : 50,8 x 74 mm Tamaño de escaneo (AAD) mínimo : 2 x 2.9 in Sistemas operativos compatibles mínimo requerido Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 o 64 bits.Conectividad Conectividad, estándar: USB 2.0 y USB 3.0 (SuperSpeed)Conectividad, opcional: Puerto USB 2.0 para accesorio Wi-FiFicha Técnica Anexar ficha técnica del equipo ofertadoOtros Guía de instalación- Documentación y software de la impresora en CD-ROM- Cable de alimentación - Cable USB Instalador / Desinstalador, Guía para el usuarioGarantía GARANTÍA UN (1) AÑO. | **UNIDAD** |  | 2  |  |  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL**  |  |
|  | **IVA \_\_\_ (%)**  |  |
|  |  **VALOR TOTAL**  |  |

**NOTA No. 01.** Se deben cumplir con los estándares de garantías contemplados en el numeral 4.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN.

**NOTA No. 02.** El proveedor deberá contemplar dentro de sus costos, el transporte del bien relacionado.

**NOTA No. 3:** El proveedor deberá discriminar el precio unitario y diligenciar completamente el cuadro anterior correspondiente a la propuesta económica.

**NOTA No. 4:** El valor de la propuesta no debe superar el valor del presupuesto oficial.

**NOTA No. 5:** La propuesta económica debe ser diligenciada en este formato (ANEXO N° 3), sin ningun tipo de modificacion, excepto el numeral 1, cuya cantidad minima parte de 460 unidades.

**NOTA No.06:** el anexo 3 debe ser diligenciado conforme a las especificaciones tecnicas descritas en el numeral 4.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN.

**Nombre o Razón Social del Proponente:**

**NIT.:**

**Nombre del Representante Legal:**

**C. C. N° de**

**FIRMA: ;**

**NOMBRE DE QUIEN FIRMA:**