32-1

2019-05-09

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

*Tenga en cuenta que este formato es de uso exclusivo de la institución. La Cotización deberá ser remitida en papel membretado del cotizante y debidamente firmada.*

**FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha: 15 de mayo de 2019** | **Hora: 04:00 p.m.** |

1. **OBJETO A CONTRATAR**

|  |
| --- |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO A LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA EXTENSIÓN DE ZIPAQUIRÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. |

1. **PRESUPUESTO OFICIAL**

|  |
| --- |
| TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($37.366.000) |

1. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, SERVICIO U OBRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **SUBTOTAL** | **% IVA** | **VALOR IVA** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | PLACA: 60300, 31877, 31878 INSTRUMENTO: CLARINETE SOPRANO Bb YAMAHA YCL 250 DESCRIPCIÓN: limpieza    interior   y exterior, Ajuste Tornillos de regulación flojos: Limpieza, lubricación, flojos:         Limpieza, lubricación, regulación y   puesta a punto. Se entrega afinado. Limpieza y desinfección del estuche, paño de limpieza. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | PLACA: 46171 INSTRUMENTO: CLARINETE BAJO YAMAHA YCL 221 DESCRIPCIÓN: Limpieza   interior   y exterior. Ajuste Tornillos de regulación flojos o trabados. Limpieza, lubricación, regulación y afinado. Limpieza y desinfección del estuche. Paño de limpieza. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | PLACA: 60301, 31883 INSTRUMENTO: TROMPETAS YAMAHA EN Bb YTR 83102 - YTR 1335 DESCRIPCIÓN: Limpieza de pistones. Limpieza de válvulas, calibración de válvulas, Limpieza interior, exterior y lubricación, afinación, Limpieza y desinfección del estuche. Paño de limpieza | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | PLACA:46217 INSTRUCCIÓN: TROMPETA   C YAMAHA YTR 2435 DESCRIPCIÓN: Limpieza de pistones. Limpieza de válvulas, calibración de válvulas, Limpieza interior, exterior      y desinfección del estuche. Paño de limpieza | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | PLACA:31879,30927 INSTRUCCIÓN: SAXOFÓNES ALTOS YAMAHA YAS 275 DESCRIPCIÓN: Limpieza    interior   y    exterior, Resortes: Tensionado o Reemplazo, Ejes defectuosos: Cambio, Golpes:  Planchado Llaves:   Enderezar-Soldar, Tudel: Cambiar corcho, Rodillos: Cambiar, Limpieza, regulación, lubricación y puesta a punto, Supresión de juegos y ruidos, Limpieza     y     desinfección     del estuche. Paño de limpieza | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | PLACA:46203 INSTRUCCIÓN: SAXOFON SOPRANO YAMAHAYSS - 475  DESCRIPCIÓN: Limpieza    interior    y    exterior, Resortes:         Tensionado           o Reemplazo, Ejes     defectuosos: Cambio, Golpes:      Planchado Tudel:      Cambio      de      corcho Rodillos:      Cambiar, Limpieza, regulación, lubricación y puesta a punto, Supresión de juegos y ruidos, Limpieza y desinfección del estuche. Paño de limpieza | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | PLACA:60309 INSTRUCCIÓN: SAXOFÓN TENOR YAMAHA YTS 23 DESCRIPCIÓN: Limpieza    interior   y    exterior, Resortes:         Tensionado         o Reemplazo, Ejes     defectuosos: SAXOFÓN         Cambio, Golpes:      Planchado, Tudel: Cambiar corcho, Rodillos: Cambiar, Limpieza, regulación, lubricación y puesta a punto, Supresión de juegos y ruidos, Limpieza y desinfección del estuche. Paño de limpieza | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | PLACA:42196 INSTRUCCIÓN: SAXOFÓN BARfTONO YAMAHA   YBS 32 DESCRIPCIÓN: Limpieza    interior   y    exterior, Resortes: Tensionado o Reemplazo, Ejes defectuosos: Cambio, Golpes:   Planchado llaves:    Enderezar-Soldar, Tudel: Cambiar        corcho, Rodillos: Cambiar, Limpieza, regulación, lubricación y     puesta a punto, Supresión de juegos y ruidos, cambio de 5 zapatillas máximo. limpieza y desinfección del estuche. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | PLACA:55081, 31880 INSTRUCCIÓN: TROMBÓN TENOR YAMAHA YSL 3545 - YSL 647G DESCRIPCIÓN: Alineación, ajuste de salivera, sustitución tope de goma, limpieza de vara, calibración de vara.    Golpes    en    bombas    y campana. Limpieza y desinfección del estuche. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | PLACA:42199, 55080 INSTRUCCIÓN: EUFONIO YAMAHA YEP 321 DESCRIPCIÓN: Limpieza de pistones. Limpieza de válvulas, calibración de válvulas, Limpieza    interior, exterior       y Lubricación, afinación con instrumental y tocando.  Limpieza y desinfección del estuche. Paño de limpieza | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | PLACA:46173 INSTRUCCIÓN: CORNO FRANCES YHR 668-  F Bb DESCRIPCIÓN: Limpieza de pistones. Limpieza de válvulas, calibración de válvulas, Limpieza    interior, exterior        y Lubricación, afinación      con instrumental y tocando, ajuste de rotores, Limpieza y desinfección del estuche. Paño de limpieza | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | PLACA:46226 INSTRUCCIÓN: FAGOT MADERA. DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior de la madera, Resortes: Tensionado o Reemplazo, Ejes   defectuosos: Cambio, Tornillos de regulación flojos    o       trabados, Fijar    o reemplazar, Topes:    Pegar    o cambiar, Llaves:      Enderezar, Uniones rotas o flojas Cambiar, Lubricación, regulación y puesta a punto. Control de pérdidas con instrumental y tocando. Limpieza  y desinfección del estuche | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | PLACA:46202 INSTRUCCIÓN: OBOE YOB-241 DESCRIPCIÓN: Limpieza    interior    y    exterior. Resortes: Tensionado o Reemplazo, Ejes defectuosos: Cambio, Apoyo del pulgar: Fijar o reemplazar, Tornillos         de regulación flojos o trabados, Fijar o reemplazar, Topes: Pegar o cambiar, Llaves: Enderezar. Lubricación, regulación y puesta a punto. Limpieza y desinfección  del estuche. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | PLACA:46174 INSTRUCCIÓN: FLAUTA TAVERSA YFL 281 DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior de la madera, Resortes: Tensionado o Reemplazo, Ejes defectuosos: Cambio, Tornillos de regulación flojos o trabados, Fijar o reemplazar, Topes: Pegar o cambiar, Llaves: Enderezar, Uniones rotas o flojas Cambiar, Lubricación, regulación y puesta a punto. Control de pérdidas con instrumental y tocando. Limpieza y desinfección del estuche. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | PLACA:42195 INSTRUCCIÓN: FALUTA PICCOLO YPC 32 DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior de la madera, Resortes: Tensionado o Reemplazo, Ejes defectuosos: Cambio, Tornillos de regulación flojos o trabados, Fijar o reemplazar, Topes: Pegar o cambiar, Llaves: Enderezar, Uniones rotas o flojas Cambiar, Lubricación, regulación y puesta a punto. Control de pérdidas. Limpieza y desinfección del estuche. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | PLACA:55082 INSTRUCCIÓN: TUBA VERTICAL YAMAHAYBB 321 DESCRIPCIÓN: Limpieza de pistones. Limpieza de válvulas, calibración de válvulas, Limpieza interior, exterior y Lubricación, afinación con instrumental y tocando. Limpieza y desinfección del estuche. Paño de limpieza | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | PLACA:55081 INSTRUCCIÓN: TROMBÓN TENOR YAMAHA YSL 610 DESCRIPCIÓN: Alineación, ajuste de salive ro, sustitución tope de goma, limpieza de vara, calibración de vara. Golpes en bombas y campana. Limpieza y desinfección del estuche. Pafio de limpieza. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | PLACA:27058 INSTRUCCIÓN: CLAVINOVA CLP-930 SERIE 624779 BAQUETA D DESCRIPCIÓN: limpieza interior y exterior de la madera y sistemas electrónicos, nivelación y ajuste de teclado, revisión general de entradas de corriente, ajuste y calibración de pedales, revisión de parlantes. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | PLACA:30434 INSTRUCCIÓN: CLAVINOVA CLPP-120 SERIE 625533 DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior de la madera y sistemas electrónicos, nivelación y ajuste de teclado, revisión general de entradas de corriente, ajuste y calibración de pedales, revisión de parlantes | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | PLACA:30588, 30589 INSTRUCCIÓN: TECLADO ELECTRONICO YAMAHA  CON ADAPTADO DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior, mantenimiento sistema electrónico, revisión de parlantes y entradas de corriente. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | PLACA:34417 INSTRUCCIÓN: CLAVINOVA YAMAHA CLP 230 88 DESCRIPCIÓN: limpieza interior y exterior de la madera y sistemas electrónicos, nivelación y ajuste de teclado, revisión general de entradas de corriente, ajuste y calibración de pedales, revisión de parlantes. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | PLACA:41959, 41960 INSTRUCCIÓN: PIANOS CASIO PRIVIA DESCRIPCIÓN: limpieza interior y exterior de la madera y sistemas electrónicos, nivelación y ajuste de teclado, revisión general de entradas de corriente, ajuste y calibración de pedales, revisión de parlantes. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | PLACA:41961, 41962, 41963, 41964 INSTRUCCIÓN:PIANO CASIO PRIVIA PX 330BK, CON BASE ORIGINAL, ADAPTADOR Y PEDAL DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior de la madera y sistemas electrónicos, nivelación y ajuste de teclado, revisión general de entradas de corriente, ajuste y calibración de pedales, revisión de parlantes | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | PLACA:46215 INSTRUCCIÓN: TIMBAL SINFÓNICO 23" YAMAHA TP3123EA DESCRIPCIÓN: Mantenimiento  interior y exterior del sistema mecánico, calibración de sistema tonal, ajuste de soportes. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | PLACA:46216 INSTRUCCIÓN: TIMBAL SINFÓNICO 32" YAMAHA TP3132EA DESCRIPCIÓN: Mantenimiento  interior y exterior del sistema mecánico, calibración de sistema tonal, ajuste de soportes. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | PLACA:42193 INSTRUCCIÓN: TIMBAL SINFÓNICO 26"  LKPS26PG SERIE 44222-44187 DESCRIPCIÓN: Mantenimiento  interior y exterior del sistema mecánico, calibración de sistema tonal, ajuste de soportes. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | PLACA:27547 INSTRUCCIÓN: AMPLIFICADOR 16WTS DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior, limpieza de contactos electrónicos, revisión del parlante, mantenimiento del cono y bobina, soldadura de contactos defectuosas . | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | PLACA:34421   34422 INSTRUCCIÓN: AMPLIFICADOR GUITARRA ELECTRICA LANEY HC DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior, limpieza de contactos electrónicos, revisión del parlante, mantenimiento del cono contactos defectuosas. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | PLACA:34424   34425 INSTRUCCIÓN: AMPLIFICADOR LANEY RB3 BAJO ELECTRICO DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior ,limpieza de contactos electrónicos , revisión del parlante, mantenimiento del cono y bobina, soldadura de contactos defectuosas. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | PLACA:44847 INSTRUCCIÓN: AMPLIFICADOR BAJO ELECTRICO MARCA AMPEG BA-115 lOOWATI  1X15"  DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior, limpieza de contactos electrónicos , revisión del parlante, mantenimiento del cono  y bobina, soldadura de contactos defectuosas. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | PLACA:44848 INSTRUCCIÓN: AMPLIFICADOR GUITARRA ELECTRICA FENDER FRONTMAN 212 DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior, limpieza de contactos electrónicos, revisión del parlante, mantenimiento del cono y bobina, soldadura de contactos defectuosas . | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | PLACA:44850 INSTRUCCIÓN: AMPLIFICADOR GUITARRA ELECTRICA MARCA LANEY 65 WATT DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior, limpieza de contactos electrónicos, revisión del parlante, mantenimiento del cono y bobina, soldadura de contactos defectuosas . | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | PLACA:46164 INSTRUCCIÓN: AMPLIFICADOR PARA BAJO MARSHALL REF. B150 DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior, limpieza de contactos electrónicos, revisión del parlante, mantenimiento del cono y bobina, soldadura de contactos defectuosas . | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | PLACA:60305 INSTRUCCIÓN: AMPLIFICADOR ROCKSTAR REF. MS-20 DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior, limpieza de contactos electrónicos, revisión del parlante, mantenimiento del cono y bobina, soldadura de contactos defectuosas . | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | PLACA:46180 INSTRUCCIÓN: MEZCLADOR ANÁLOGO YAMAHA MG206C  USB DESCRIPCIÓN: Limpieza electrónica interior y exterior, limpieza de contactos, verificación electrónica, limpieza de metal. | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | PLACA:46196, 46197,46198, 46199, 46200, 46201 INSTRUCCIÓN: MONITOR YAMAHA MSR400 DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior, limpieza de contactos electrónicos, revisión del parlante, mantenimiento del cono y bobina, soldadura de contactos  defectuosas. | 6 |  |  |  |  |  |
| 37 | PLACA:42207 INSTRUCCIÓN: VIOLAS GREKO DE ESTUDIO 14" DESCRIPCIÓN: Limpieza del arco reemplazar encerado, mantenimiento de la punta, Ajuste del alma, mantenimiento de clavijas tallado de puente, limpieza del diapasón, limpieza exterior de la madera, limpieza de cuerdas. | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | PLACA:42208 INSTRUCCIÓN: VIOLAS GREKO DE ESTUDIO 15" DESCRIPCIÓN: Limpieza del arco reemplaza r encerado, mantenimiento de la punta, Ajuste del alma, mantenimiento de clavijas, tallado de puente, limpieza del diapasón, limpieza exterior de la madera, limpieza de cuerdas. | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | PLACA:42209 INSTRUCCIÓN: VIOLAS GREKO DE ESTUDIO 16" DESCRIPCIÓN: Limpieza del arco reemplazar encerado, mantenimiento de la punta, Ajuste del alma, mantenimiento de clavijas,  tallado de puente, limpieza del diapasón, limpieza exterior de la madera, limpieza de cuerdas. | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | PLACA:42205   42206 INSTRUCCIÓN: VIOLONCELLO GREKO DE ESTUDJ0 4/4 DESCRIPCIÓN: Limpieza exterior, limpieza de cuerdas, mantenimiento de clavijero, tallado de puente, limpieza de arco y cambio de encerado, ajuste del alma. | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | PLACA:42203, 42204 INSTRUCCIÓN: VIOLONCELLO GREKO DE ESTUDIO 3/4 DESCRIPCIÓN: Limpieza exterior, limpieza de cuerdas, mantenimiento de clavijero, tallado de puente, limpieza de arco y cambio de encerado mantenimiento del soporte ajuste del alma. | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | PLACA:42201, 42202 INSTRUCCIÓN: CONTRABAJO GREKO DE ESTUDIO 3/4 COMPLETO DESCRIPCIÓN: Limpieza  exterior, limpieza de cuerdas, mantenimiento de clavijero, tallado de puente,  limpieza de arco y cambio de encerado, mantenimiento de soporte ajuste del alma. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | PLACA:30530 INSTRUCCIÓN: CONTRABAJO 3/4 CREMONA SB1.N ENCORDADO PY DESCRIPCIÓN: Limpieza exterior, limpieza de cuerdas, mantenimiento de clavijero, tallado de puente, limpieza de arco y cambio de encerado, mantenimiento de soporte ajuste del alma. | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | PLACA:42210, 42211, 42212 INSTRUCCIÓN: VIOLIN GREKO DE ESTUDIO 1/2 DESCRIPCIÓN: Limpieza del arco reemplazar encerado, mantenimiento de la punta,  Ajuste del alma, mantenimiento de clavijas, tallado de puente, limpieza del diapasón, limpieza exterior de la madera, limpieza de cuerdas. | 3 |  |  |  |  |  |
| 45 | PLACA:42213, 42214, 42215 INSTRUCCIÓN: VIOLÍN GREKO DE ESTUDIO 3/4 DESCRIPCIÓN: Limpieza del arco reemplazar encerado, mantenimiento de la punta, Ajuste del alma, mantenimiento de clavijas, tallado de puente, limpieza del diapasón, limpieza exterior de la madera, limpieza de cuerdas. | 3 |  |  |  |  |  |
| 46 | PLACA:42216, 42217, 42218, 42219, 42220 INSTRUCCIÓN: VIOLÍN GREKO DE ESTUDIO 4/4 DESCRIPCIÓN: Limpieza del arco reemplazar encerado, mantenimiento de la punta, Ajuste del alma, mantenimiento de clavijas, tallado de puente, limpieza del diapasón, limpieza exterior de la madera, limpieza de cuerdas | 5 |  |  |  |  |  |
| 47 | PLACA:34431 INSTRUCCIÓN: BAJO ELECTRICO YAMAHA REX 375 DESCRIPCIÓN: Limpieza exterior , limpieza de cuerdas, mantenimiento de clavijero, mantenimiento preventivo sistema electrónico. | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | PLACA:34418 INSTRUCCIÓN: GUITARRA ELECTRICA IBAÑEZ GRG 270 DESCRIPCIÓN: Limpieza exterior, limpieza de cuerdas, mantenimiento de clavijero, mantenimiento preventivo sistema electrónico . | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | PLACA:30929 INSTRUCCIÓN: BAJO ELECTRICO SAMICKCON AMPLIFICADOR DESCRIPCIÓN: Limpieza exterior, limpieza de cuerdas, mantenimiento de clavijero, mantenimiento preventivo sistema electrónico. | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | PLACA:30928 INSTRUCCIÓN: GUITARRA STINGREYE5 CON AMPLIFICADOR FE DESCRIPCIÓN: Limpieza exterior , limpieza de cuerdas, mantenimiento de clavijero,  mantenimiento preventivo sistema electrónico. | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | PLACA:34427, 34428 INSTRUCCIÓN: GUITARRA ACUSTICA ALHAMBRA 1C DESCRIPCIÓN: Limpieza general externa con aceites y resinas naturales, en trastes y cuerpo, mantenimiento de clavijero. Limpieza de cuerdas. | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | PLACA:60304 INSTRUCCIÓN: GUITARRA ELECTRICA ROCKSTAR REF. E- 200BK DESCRIPCIÓN: Limpieza exterior, limpieza de cuerdas, mantenimiento de  clavijero, mantenimiento  preventivo sistema electrónico. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | PLACA:34421 INSTRUCCIÓN:BAJO ELECTRICO ROCKSTARB- 320BK DESCRIPCIÓN: Limpieza exterior, limpieza de cuerdas, mantenimiento de clavijero,  mantenimiento preventivo  sistema electrónico. | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | PLACA:60306 INSTRUCCIÓN: GUITARRA ACUSTICA, SCALA C- 960 DESCRIPCIÓN: Limpieza general externa con aceites y resinas naturales, en trastes y cuerpo, mantenimiento de clavijero. Limpieza de cuerdas . | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | PLACA:27849 INSTRUCCIÓN: BANDOLA DESCRIPCIÓN: Limpieza general externa con aceites y resinas naturales, en trastes y cuerpo, mantenimiento de clavijero. Limpieza de cuerdas. | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | PLACA:60307 INSTRUCCIÓN: TIPLES HC STUDIO DESCRIPCIÓN: Limpieza general externa con aceites y resinas naturales, en trastes y cuerpo, mantenimiento de clavijero. Limpieza de cuerdas. | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | PLACA:27648, 27649 INSTRUCCIÓN: GUITARRA ACUSTICA ESPAl\IOLA MOD 4P 902043 DESCRIPCIÓN: Limpieza general externa con aceites y resinas naturales, en trastes y cuerpo, mantenimiento de clavijero. Limpieza de cuerdas. | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | PLACA:27843, 27844 INSTRUCCIÓN: GUITARRA ACUSTICA DESCRIPCIÓN: Limpieza general externa con aceites y resinas naturales, en trastes y cuerpo, mantenimiento de clavijero. Limpieza de cuerdas. | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | PLACA:27846 INSTRUCCIÓN: TIPLE DESCRIPCIÓN: Limpieza general externa con aceites y resinas naturales, en trastes y cuerpo, mantenimiento de clavijero. Limpieza de cuerdas. | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | PLACA:27847, 27848 INSTRUCCIÓN: BANDOLA DESCRIPCIÓN: Limpieza general externa con aceites y resinas naturales, en trastes y cuerpo, mantenimiento de clavijero. Limpieza de cuerdas. | 2 |  |  |  |  |  |
| 61 | PLACA:60308 INSTRUCCIÓN: PIANO K. BAUER UP-110 DESCRIPCIÓN: Afinación del piano, regulación general que incluye el ajuste de los pedales y la entonación. Aseo general mecánico y del mueble. Cambio de fieltros y accesorios. | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | PLACA:60298 INSTRUCCIÓN: PIANO KAWAI KX-10 DESCRIPCIÓN: Afinación del piano, regulación general que incluye el ajuste de los pedales y la entonación. Aseo general mecánico y del mueble. Cambio de fieltros y accesorios, | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | PLACA:31882 INSTRUCCIÓN: PIANO YAMAHA LU-90PE Serie J2074010 DESCRIPCIÓN: Afinación del piano, regulación general que incluye el ajuste de los pedales y la entonación. Aseo general mecánico y del mueble. Cambio de fieltros y accesorios, | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | PLACA:31367 INSTRUCCIÓN: PIANO PEARL- RIVER UP108D2 DESCRIPCIÓN: Afinación del piano, regulación general que incluye el ajuste de los pedales y la entonación. Aseo general mecánico y del mueble. Cambio de fieltros y accesorios. | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | PLACA:34416 INSTRUCCIÓN: PIANO YAMAHA LU-90PE SERIE J2193084 DESCRIPCIÓN: Afinación del piano, regulación general que incluye el ajuste de los pedales y la entonación. Aseo general mecánico y del mueble. Cambio de fieltros y accesorios. | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | PLACA:41961, 41962, 41963, 41964 INSTRUCCIÓN: PIANO CASIO DESCRIPCIÓN: SOLO UN MANTENIMIENTO ANUAL. Afinación del piano, regulación general que incluye el ajuste de los pedales y la entonación. Aseo general mecánico y del mueble. Cambio de fieltros y accesorios. | 4 |  |  |  |  |  |
| 67 | PLACA:55208, 55209 INSTRUCCIÓN: PIANO VERTICAL NEGRO YAMAHA SERIAL J33332193, J33339879 DESCRIPCIÓN: SOLO UN MANTENIMIENTO ANUAL.  Afinación del piano, regulación general que incluye el ajuste de los pedales y la entonación. Aseo general mecánico y del mueble. Cambio de fieltros y accesorios. | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | PLACA:55210, 55211 INSTRUCCIÓN: PIANO VERTICAL NEGRO YAMAHA SERIAL J33332193, J33339879 DESCRIPCIÓN: SOLO UN MANTENIMIENTO ANUAL.  Afinación del piano, regulación general que incluye el ajuste de los pedales y la entonación. Aseo general mecánico y del mueble. Cambio de fieltros y accesorios. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | PLACA:46165 INSTRUCCIÓN: AMPLIFICADOR PARA BAJO MARSHALL REF. B150 DESCRIPCIÓN: Limpieza interior y exterior, limpieza de contactos electrónicos, revisión del parlante, mantenimiento del cono y bobina, soldadura de contactos defectuosas . | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | INSTRUCCIÓN: AMPLIFICADOR BAJO ELECTRICO MARCA AMPEBA-115IOOWATI1\*15 DESCRIPCIÓN: SOLO UN MANTENIMIENTO ANUAL. Limpieza interior y exterior, limpieza de contactos electrónicos, revisión del parlante, mantenimiento del cono y bovino, soldadura de contacto defectuosa. | 1 |  |  |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | |  |
| **IVA** | | | | | | |  |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | |  |

1. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES (Muestras en caso de requerirse, visita técnica, entre otras)**

El proveedor debe asumir el traslado y transporte de los instrumentos que así lo requieran y garantizar la ubicación de su sitio original, la instalación y puesta en marcha de las mismas.

1. **SITIO DE ENTREGA DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRA O LUGAR DE EJECUCIÓN**

|  |
| --- |
| La ejecución del servicio se hará en sitio esto quiere decir se realiza en los espacios académicos (aulas) de la Extensión de Zipaquirá de la Universidad de Cundinamarca, los instrumentos deben ser entregados en perfecto estado, instalados y en funcionamiento en la Extensión de Zipaquirá de la Universidad de  Cundinamarca; en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. |

1. **PLAZO DE EJECUCIÓN**

|  |
| --- |
| El plazo de ejecución del contrato será de **4 MESES**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |

**7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

|  |
| --- |
| 1. Entrega el bien o prestar el servicio con las características técnicas descritas y relacionadas en la orden contractual o contrato, así como en la solicitud de cotización y la oferta allegada por el CONTRATISTA. 2. Allegar oportunamente a la Oficina de Compras de la UDEC la documentación necesaria para suscribir y legalizar la Orden Contractual o contrato. 3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 4. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 5. Dar cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL) y parafiscales (cajas de compensación, Sena e ICBF) de conformidad con la legislación vigente. 6. Conocer, entender, comunicar y cumplir lo establecido en la Resolución 000050 de 2018 “Por la cual se establece la Política de tratamiento de Datos de los titulares de la Universidad de Cundinamarca”. 7. Conocer, entender, comunicar y cumplir lo establecido en la Resolución 185 de 2016 “Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST y actualiza la Política de Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad de Cundinamarca”. 8. Conocer, entender, comunicar y cumplir lo establecido en la Resolución 187 de 2016 “Por la cual se crea y adopta la Política de Seguridad vial de la Universidad de Cundinamarca”. 9. Conocer y dar estricto cumplimiento al Manual para contratistas, subcontratistas y proveedores de la Universidad de Cundinamarca (ATHM023). 10. Entregar los instrumentos musicales, en los términos establecidos por medio de la orden contractual o contrato establecido por la Universidad de Cundinamarca, como lo dice el literal LUGAR DE EJECUCIÓN O LUGAR DE ENTREGA y literal PLAZO DE EJECUCIÓN 11. El proveedor debe hacer entrega de dos (2) copias los certificados de mantenimiento de los instrumentos musicales, en donde especifiquen las rutinas del por instrumento y además las indicaciones y/o actividades requeridas por el supervisor. 12. Permitir al supervisor designado por la Universidad, la revisión del suministro quedando el contratista obligado a corregir a su costa la entrega que no cumpla con las demás especificaciones respectivas. 13. Hacer firmar por parte del supervisor el cumplido que certifique que recibió a satisfacción, indicando los bienes entregados. 14. Proveer los repuestos y materiales, en los términos establecidos por la Universidad de Cundinamarca. 15. El proveedor debe asumir el traslado y transporte de los instrumentos que así lo requieran y garantizar la ubicación de su sitio original, la instalación y puesta en marcha de las mismas. 16. Asegurar que el valor de los suministros no excederá en ningún caso, los establecidos por el mercado o por los representantes de las marcas nacionales o extranjeras. 17. El proveedor debe realizar el cronograma de actividades para comunicarse con el supervisor después de que sea firmado la Orden Contractual. 18. El proveedor debe asumir las responsabilidades a que hubiera lugar por garantía de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega y puesta en funcionamiento de los equipos en la extensión Zipaquirá, las cuales serán valoradas para el posterior arreglo o cambio de partes en caso de ser necesario. 19. Las demás que se deriven de la ley y la naturaleza del BIEN, SERVICIO u OBRA a contratar |

**8. GARANTIAS (*en caso de requerirse*)**

La Universidad de Cundinamarca exigirá póliza con las siguientes coberturas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOMADOR** | **RIESGO ASEGURADO** | **MONTO ASEGURADO** | **VIGENCIA** |
| CONTRATISTA |  |  |  |
| CONTRATISTA |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Nota Aclaratoria**: Las garantías serán contadas a partir del momento de la expedición de la misma, excepto la de calidad de bienes o servicios, de estabilidad de la obra, calidad de repuestos y accesorios y correcto funcionamiento de los equipos

**9. FORMA DE PAGO**

|  |
| --- |
| PAGOS MENSUALES DE ACUERDO AL SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO. |

**10. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA**

El Contratista asumirá los gastos que se relacionan a continuación:

a) Las pólizas citadas en el contrato, o las que surjan en ocasión del mismo (Se exigirán pólizas a partir de 50 S.M.L.M.V.), exceptuando obras.

b) Retenciones y descuentos que realiza la Universidad por Ley: Estampilla Pro-Desarrollo, Formato Estampilla, Estampilla Pro-Electrificadora, Estampilla Pro-Cultura, Estampilla Pro-Hospitales, Estampilla Pro-UDEC, Formato UDEC y demás retenciones Legales según la naturaleza Jurídica del proveedor. Para mayor información comunicarse con la Oficina de Contabilidad de la UDEC en el teléfono: 8281483 Ext. 118.

**11. PRESENTACIÓN**

Sírvase remitir la cotización con la totalidad de los elementos requeridos y requisitos debidamente diligenciados, así:

1. Anexar Copia del Rut actualizado
2. Diligenciar Anexo 1 – Compromiso anticorrupción
3. Diligenciar Anexo 2- Certificado y compromiso de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
4. Diligenciar Anexo 3 - Compromiso de buenas prácticas ambientales
5. Diligenciar Anexo 4 – Acuerdo de confidencialidad
6. Diligenciar formato Autorización para el tratamiento de datos personales
7. **Tenga en cuenta que la cotización debe ser enviada en papelería con membrete de la empresa, debidamente firmada**
8. Cotizar los ítems solicitados, indicando las marcas sobre las cuales se cotiza.

**12. EVALUACIÓN**

La evaluación económica se realizará de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
|  | La cotización deberá ser presentada bajo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos en la solicitud de cotización (sin obviar ningún ítem o consideración técnica), en caso contrario será **RECHAZADA** |
|  | Si el valor total de la cotización superar el valor del presupuesto oficial será **RECHAZADA.** |
|  | Se debe ofertar en pesos colombianos, discriminando el IVA; si el cotizante no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA) y el bien causa dicho impuesto, la Universidad lo considerará INCLUIDO en el valor de la cotización y así lo aceptará el cotizante con la sola presentación de su oferta.  Debe tenerse en cuenta que la Universidad de Cundinamarca realiza descuentos por los demás impuestos y estampillas aplicables |
|  | La Universidad **recomienda**a fin de evitar confusión en la cotización, que esta sea presentada en ***números enteros sin decimales***. |
|  | En caso de que se presenten errores aritméticos en las operaciones que generen los datos de la cotización, LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA efectuará las correcciones aritméticas correspondientes, sin afectar el valor total de cotización. |
|  | La evaluación económica se realizará sobre el valor de la oferta antes de I.V.A. – (Impuesto de Valor Agregado), si a ello hay lugar. |
|  | Para la evaluación económica se tendrá en cuenta el precio **más económico que se obtendrá del valor antes de IVA**de las propuestas recibidas, teniendo en cuenta que en virtud del art. 92 de la ley 30 de 1992, la universidad tendrá derecho a la devolución del IVA que pague por los bienes, insumos y servicios que adquiera. |
|  | En el evento en que ofrezcan descuentos, estos deberán estar involucrados en el valor de la cotización |

Elaboró: Tatiana Zamora Guevara.

32.1-41