**ANEXO No. 01**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_.

Señores

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**

ATTN: DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Diagonal 18 No. 20 - 29 Fusagasugá

REF: Propuesta u oferta para la **“ADQUISICIÓN DEL MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA Y LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE Y EXTENSIONES”** de acuerdo a las especificaciones técnicas que se señalan y teniendo en cuenta el presupuesto oficial.

Estimados señores:

De conformidad con la invitación de la referencia, me permito allegar la presente propuesta u oferta y los documentos soporte exigido en la invitación a cotizar. Igualmente, me comprometo a la ejecución del proyecto de acuerdo con los documentos del contrato y a notificarme de la selección, firma y legalización del mismo, dentro de los plazos para ello establecidos, de acuerdo a las condiciones exigidas en la invitación a cotizar de esta propuesta y los demás documentos y a otorgar las garantías ordenadas en ellos.

Declaro bajo la gravedad del juramento, así mismo que:

1. Que la propuesta u oferta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta y a la sociedad que represento.

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta u oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conozco, acepto y cumplo en su totalidad la presente invitación, y acepto los requisitos en ellos contenidos; por lo tanto, manifiesto que no existe de mi parte observación alguna, por lo cual renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.

4Que me comprometo a cumplir a cabalidad con todos los requerimientos técnicos obligatorios mencionados en la presente invitación.

5. Que me comprometo a reservar la cantidad de personal suficiente para cumplir con el servicio que requiera la UNIVERSIDAD.

6. Que no estoy incurso en causal alguna de inhabilidad o en algunas de las prohibiciones señaladas en la Constitución y demás normas vigentes[[1]](#footnote-2).

7. Que en caso de resultar seleccionado me comprometo a iniciar la ejecución del contrato a partir de la firma y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad y a realizarlo en el plazo contractual, con las condiciones especificadas en los presentes términos.

8. Que en caso de resultar seleccionado me comprometo a ejecutar el contrato al precio ofrecido.

9. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.

10. Que en cuanto al impuesto IVA pertenezco al régimen \_\_\_\_\_\_\_ (Común/ Simplificado).

11. Que todos los documentos que acompañan esta propuesta u oferta son veraces, ciertos y auténticos.

12. Que conozco los términos de la invitación y los demás documentos exigidos y que acepto **plena, incondicional e irrestrictamente** todos los requisitos establecidos.

13. Que conozco y acepto el alcance del objeto contractual descrito en los términos de la invitación. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, bajo juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos por la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente proceso no se han obtenido de la celebración de ofertas de beneficiario con pacto de re adquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento, constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizados del dinero del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que, con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

14. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como CONTRATISTA.

1. Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley Colombiana, y en consecuencia, consideramos que la Universidad de Cundinamarca, se encuentra facultada para revelar dicha información.

El PROPONENTE informa que las comunicaciones relativas a esta invitación, se le deben enviar a la siguiente dirección:

**Ciudad:**

**Dirección:**

**Teléfono(s): Fax:**

**E-mail:**

**Atentamente,**

**Nombre o razón social:**

**Nombre del representante legal:**

**Documento de identificación:**

**Firma del representante legal/ persona natural:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ANEXO No. 02**

**COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_.

Señores

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**

ATTN: DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Diagonal 18 No. 20 - 29 Fusagasugá

REF: Compromiso Anticorrupción de la Propuesta para la **“ADQUISICIÓN DEL MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA Y LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE Y EXTENSIONES”** de acuerdo a las especificaciones técnicas que se señalan y teniendo en cuenta el presupuesto oficial, señalado en los términos de referencia.

Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Universidad de Cundinamarca para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación para la **“ADQUISICIÓN DEL MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA Y LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE Y EXTENSIONES”.**
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación para la **“ADQUISICIÓN DEL MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA Y LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE Y EXTENSIONES”.**
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación para la **“ADQUISICIÓN DEL MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA Y LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE Y EXTENSIONES”** nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

**Atentamente,**

**Nombre o razón social:**

**Nombre del representante legal:**

**Documento de identificación:**

**Firma del representante legal/ persona natural:**

**ANEXO No. 03**

**FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA**

FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PROPONENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **Cantidad** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **MARCA** | **VALOR UNITARIO** | **SUBTOTAL** | **VALOR IVA** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Abrazadera Cremallera 1x1-1/2pg | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 2 | Abrazadera Industrial. Acero inoxidable de 25 mm con tornillo de ajuste | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 3 | Abrazadera metálica doble ojo de 1".Garantía: 1 año. Calibre: 20. Alto: 92 mm. Material: Lámina CRL zincada.Uso: instalaciones eléctricas. Ancho: 33,2 mm. Color: Gris. Peso: 0,24 presentación 10 unidades. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 4 | Abrazadera metálica para manguera de 1".para mangueras con diámetro de 1" medida min: 17,5 mm max 31,7 mm. Paquete por 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 5 | Abrazadera metálica para manguera de 1/2".para mangueras con diámetro de 1/2" medida min: 12 mm max 20mm. Paquete por 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 6 | Accesorio en T de 1" en PVC | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 7 | Accesorio en T de 1/2" en PVC | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 8 | Aceite lubricante multiuso 3 en 1 por 90 ml | 1 | FRASCO |  |  |  |  |  |
| 9 | Acelerante de fraguado para morteros de pega, pañetes, pisos. Líquido verde, densidad 1.18 kg/l ± 0.03 kg/l | 1 | GALÓN |  |  |  |  |  |
| 10 | ACIDO MURIÁTICO, EN GARRAFA PLÁSTICA, PRESENTACIÓN POR 3800 ML. | 1 | GARRAFA |  |  |  |  |  |
| 11 | Acople en bronce para ensamblar manguera sencilla. Entrada 1/2"salida 1/2" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 12 | Adaptador Hembra 1 Presión. Tipo  Accesorio. Diámetro: 1". Material PVC, Paquete por 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 13 | Adaptador Hembra de 1 1/2" PVC.Tipo  Accesorio Presión Tamaño1 1/2 Pulgadas Paquete por 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 14 | Adaptador Macho 1 Presión. Tipo: Accesorio Diámetro: 1". Material PVC. Paquete por 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 15 | Adaptador Macho 1/2 Presión Propack 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 16 | Adaptador Macho 1/2 Presión. Tipo: Accesorio. Diámetro: 1/2".Material PVC, Paquete por 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 17 | Adaptador Macho 2 Presión. Tipo: Accesorio. Diámetro: 2".Material PVC, Paquete por 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 18 | Adaptador Macho 3/4 Presión. Tipo: Accesorio. Diámetro: 2".Material PVC. Paquete por 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 19 | Adaptador Presión Hembra. Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" Diámetro nominal en mm: 21 mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 20 | Ahoyadoras manual de dos palas con cabo de madera  Características: Altura total 1.46cm  Ancho de 17cm por cada pala | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 21 | Aislador amarillo Para Poste De Acero móvil Tipo Agrofacil, Bolsa de 50 unidades, fabricado en polipropileno, alta resistencia a los rayos UV. | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 22 | AISLADOR DE CORRIENTE INICIO-FIN REF. 10252 - X 10 UNS (Se indica la referencia del tipo del aislador ya que es la que indica la función exacta en la funcionalidad de la cerca eléctrica) | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 23 | Aislador en anillo X 10 UNS Ref.10284, ideal para cerca eléctrica (Se indica la referencia del tipo del aislador ya que es la que indica la función exacta en la funcionalidad de la cerca eléctrica) | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 24 | Aislador mango para broche ref. 10263 - Lhaura Vet X 10 UNS (Se indica la referencia del tipo del aislador ya que es la que indica la función exacta en la funcionalidad de la cerca eléctrica) | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 25 | Aislador para poste esquinero ref. 10261 - Lhaura Vet X 10 UNS (Se indica la referencia del tipo del aislador ya que es la que indica la función exacta en la funcionalidad de la cerca eléctrica) | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 26 | Aislador pivote negro ref. 10236 - Lhaura Vet X 100 UNS (Se indica la referencia del tipo del aislador ya que es la que indica la función exacta en la funcionalidad de la cerca eléctrica) | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 27 | Alambre recocido negro para amarre de hierro c. 18 | 1 | KILO |  |  |  |  |  |
| 28 | Alcohol industrial solvente por 1 galón | 1 | GALÓN |  |  |  |  |  |
| 29 | Alicate ajustable de 8". Alicate de 8 Pulgadas Tipo: Alicates. Características  Alicate o pinza, herramienta manual de sujeción. Medidas 8 pulgadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 30 | Alicate de electricista profesionales Recubrimiento satinado Acero al cromo vanadio Vinil de alto desempeño Largo: 9 PG | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 31 | Alicate Presión 10" Recto Pro Hombre solo | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 32 | Alicate universal de 9', cromo níquel. Referencia; 12918. Presentación por unidad (Se indica la referencia del tipo del aislador ya que es la que indica la función exacta en la funcionalidad de la cerca eléctrica) | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 33 | Almádana de 6 libras con cabo, cabeza de alta fuerza y resistencia, forma: mazo | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 34 | Anclaje y Cáncamo Cerrado 1/4X1-3/8 2un. Tipo: Anclaje. Medidas: 1/4pulgx1-3/8pulg. Contenido: 2 unidades. Material: Metálico. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 35 | ÁNGULOS 1/8\*1/2” X 6 MTS | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 36 | ÁNGULOS 1/8\*1” X 6 MTS | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 37 | Ángulos 3/16\*1" 1/2 x6mts.3/16 pulgada (0,47 cm) x 1-1/2 pulgada. Ángulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de L con alas iguales. Material: Acero. Largo 6 metros. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 38 | Ángulos 3/16\*1" x 6mts. Ala 25,4\*4,76. Peso Aproximado 1,73 Kg/m. Norma NTC 1920 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 39 | Arandelas 1/4" x 100 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 40 | Arandelas 1/8" x 100 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 41 | Arandelas 3/16" x 100 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 42 | Arena de peña x mt3 presentación por metro cubico | 1 | METRO CUBICO |  |  |  |  |  |
| 43 | Arena de Planta fina presentación por metro cubico | 1 | METROS |  |  |  |  |  |
| 44 | Arena de rio semilavada x mt3 presentación por metro cubico | 1 | METRO CUBICO |  |  |  |  |  |
| 45 | Aspersor de 1" para riego. Diámetro Rosca NPT: 1". Distancia de Riego: 15 a 19 metros. Presión : 2 a 4 Bar. Descarga : 145 a 205 Lpm. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 46 | Atornillador Inalámbrica 3.6V Black+Decker | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 47 | AZADÓN CAFETERO dimensiones 217mm x 205mm; peso 2 Libras | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 48 | Azadón forjado. Dimensiones 288 mm largo, 192 mm ancho | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 49 | Azadón Forjado. Herramienta forjada en una sola pieza en acero de alto carbono SAE 1045, pre afilado, con un tratamiento térmico con temple y revenido garantizando un menor desgaste. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 50 | AZADÓN PAPERO dimensiones 230mm x 349mm; peso 4 libras | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 51 | Balde 12 Litros Plata. Capacidad  12 litros. Uso: Multiusos. Material: Plástico | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 52 | Balde construcción. Ancho (mm) 32  Alto (mm) 193.83 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 53 | Barra (260mm de largo de pala x 148mm de ancho) longitud de 1300mm de barra 18lb | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 54 | Barras de soldadura 6013\_1/8. Características Electrodo, recubiertas de material resistente para facilitar su manipulación. Material: Acero. Ancho  1/8 x 14 pulgadas (3,2 x 350 mm) | 1 | KILOGRAMO |  |  |  |  |  |
| 55 | Barretón 3.5 lb Forjado con Cabo. Forjado en una sola pieza en acero al carbono, resistente a la flexión, tracción, torsión e impacto. Ancho (mm) 168.01. Largo (mm) 111.04. Alto (mm) 1330 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 56 | Batea metálica para construcción | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 57 | Bebedero para ganado bovino 1000 litros. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 58 | Bisagra Mueble 2" Calibre 20 Latonado con Tornillos x2und. Peso (kg) 0.04. Ancho (mm) 32.65. Largo (mm) 4.88. Alto (mm) 59.81. Terminación: Latonado x 12 pares | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 59 | Bisagra Nudo Cabeza Plana 3-1/2pg 2und. Medidas 3 1/2pulg. Características: Cabeza Plana  Contenido:2 | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 60 | Bisagra para madera pequeña 3" x 12 pares | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 61 | Bisagra pistón 5/8 x 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 62 | Bisagra pistón de ½ x 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 63 | Bisagra redonda para puerta de 3/4 presentación por par. Características: tipo pistón. Contenido:2 | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 64 | Bloque #4 estándar 10 x 20 x 30 cm 15,5u/m2, Bloque de ladrillo estriado por las 4 caras para un mejor agarre, de alta calidad y resistencia. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 65 | Bloque #5 estándar 12 x 20 x 30 cm 15,5u/m2.  Medida 30 x 20 x 12 cm. Rendimiento aproximado: 12,5 unidades / m2. Material: Arcilla | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 66 | Bobina para guadaña b35 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 67 | Bobina para guadaña b45 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 68 | Bobina para guadaña b530 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 69 | Broca 3/8 Pulgada largo 12 Broca de acero rápido maquinado con punta de 118º | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 70 | Broca concreto recta 3/8 x 6 pulgadas. Tipo: Brocas mampostería. Medidas: 3/8x6 pulgada. Características: Broca recta para taladro con punta de carburo. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 71 | Broca concreto recta de 1/4 x 4 pulgadas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 72 | Broca lámina madera 1/2. Tipo: Brocas para madera. Medidas: 1/2 pulgada. Características: Broca recubierta en titanio. Paquete por 10 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 73 | Broca lámina madera 1/4. ESPECIFICACIONES: Longitud del canal: 2.1/2 pulg. Longitud total: 3.31/32 pulg. Vástago: 1/4 pulg Paquete por 10 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 74 | Broca lámina madera 1/8. ESPECIFICACIONES: Longitud del canal: 1.7/16 pulg. Longitud total: 2.9/16 pulg. Vástago: 1/8 pulg. Paquete por 10 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 75 | Broca lamina y madera 3/8 x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 76 | Broca lamina y madera 5/16 x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 77 | Broca lamina y madera 5/32 x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 78 | Broca lamina y madera 7/16 x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 79 | Broca lamina y madera 7/64 x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 80 | Broca lamina y madera 9/64 x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 81 | Broca para hierro de 1/16". Tipo: Brocas acero rápido. Medidas: 1/16 pulgada. Características: Broca de acero rápido maquinado con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 82 | Broca para muro o sd taladro demoledor 5/16 x4 punta tungsteno. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 83 | Broca para sds taladro demoledor punta | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 84 | Broca percusión 1/8" x 2½"concreto.peso (kg) 0.006. Ancho (mm) 2.77. Largo (mm) 60.19. Alto (mm) 3.25. diámetro 1/8 pulgadas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 85 | Broca sds para taladro demoledor de 1/4 tungsteno | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 86 | Broca sds para taladro demoledor plana | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 87 | Broca tugsteno 5/8. 5/8 x 6 x 8 pulgadas x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 88 | Broca tungsteno 1/4 x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 89 | Broca tungsteno 1/8 x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 90 | Broca tungsteno 3/8 x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 91 | Broca tungsteno 5/16 x 10 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 92 | Buje Soldado Pvc Presión 1"x 1/2". Tipo: Conexión Soldable para agua fría  Diámetro: 1 pulgada x 1/2 pulgada  Características Buje soldado en pvc.  Material PVC, Paquete x 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 93 | Buje Soldado Pvc Presión 1"x 3/4". Tipo: Conexión Soldable para agua fría  Diámetro: 1 pulgada x 3/4 pulgada  Características Buje soldado en pvc.  Material PVC | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 94 | Buje Soldado Pvc Presión 1.1/2"X1". Tipo: Conexión Soldable para agua fría  Diámetro: 1.1/2 pulgadas x 1 pulgada  Características Buje soldado en pvc.  Material PVC, Paquete x 12 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 95 | Cable AWG 12 blanco por 10 metros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 96 | Cable AWG 12 negro por 10 metros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 97 | Cable AWG 12 rojo por 10 metros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 98 | Cable AWG 12 Verde por 10 metros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 99 | Cable CCTV Video Corriente Ponchado x20m | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 100 | Cable Encauchetado 4 hilos X AWG16 por 5 metros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 101 | Cable Encauchetado 5 Hilos AWG12 por 5 metros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 102 | Cable Siliconado Negro AWG 10 por 3 metros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 103 | Cabo Azadón. Económico Eucalipto x 1.17 metros. Radio menor 38 mm radio mayor 45 mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 104 | Cabo Escoba x 1.20 metros. Diámetro 22 mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 105 | Cabo Pala. Cabo Pala Económico Eucalipto x 1.20 metros. Radio menor 25 mm radio mayor 40 mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 106 | Cabo tipo garlancha. Cabo Pala con manija x 0.70 metros. Fino Capiron. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 107 | Cabos tipo palin.Cabo Pala Fino Capirón x 1.25 metros. Radio menor 25 mm radio mayor 40 mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 108 | Cabuya fabricada con un tipo de fibra natural, de 4 mm (rollo x 100 mts) | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 109 | Cadenas galvanizada 5/16” X MT | 1 | METRO |  |  |  |  |  |
| 110 | Cadenas grado 80; Calibre 3/4'Pulg, 20.0 mm, Código 720; Dimensiones Internas del eslabón Ancho (mm) 30.0, Largo (mm.) 60.0; Peso x mt 8.9 Kg; Carga Limite de Trabajo 12.500 Kg; Cadenas de acero de alta resistencia, fabricadas con aceros aleados especiales, de alta tecnología y tratadas térmicamente, para una superior combinación de fuerza, ligereza y durabilidad. presentación por metro lineal | 1 | METROS |  |  |  |  |  |
| 111 | Caja eléctrica Sencilla 103x60x45mm 5800 (2x4) | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 112 | Caja octagonal 100 x 100 x 47 mm conduit | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 113 | Calibrador Pie De Rey Digital 12 Pulgadas 300mm Calibre digital de acero inoxidable de mayor precio y menor precio con conversión de pulgadas / métricas / fracción; El uso doméstico y el uso profesional son altamente recomendados | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 114 | Candado grande 60mm tipo sueco. Gancho en acero al boro. Doble bloqueo. Acabado en cromo satinado. Anti-segueta. Resistente a la intemperie. Ancho (cm) 11 cm. Garantía (meses) 48 Meses. Cilindro: Sí. Manillas: No. Material: Cromo Satinado Garantía mecanismo: De por vida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 115 | Candado mediano 50mm tipo italiano. Garantía  1 Año.Medidas:50.Contenido 1. Medida de hojas  50 mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 116 | Candado pequeño 30mm tipo italiano. Garantía  1 Año. Medidas 30. Contenido 1.Medida de hojas  30 mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 117 | Candados tipo alemán 30, marca reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 118 | Candados tipo alemán 40, marca reconocida | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 | Candados tipo alemán 60, marca reconocida | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | Caneca plástica con tapa y aro metálico de 55 galones, capacidad 220 litros. color azul | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 121 | Careta facial visor policarbonato y ribete | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 122 | Carretilla de carga: estructura entubo agua negra de 1" sujeción en tres puntos, superficie de carga en platina y acabado en pintura electrostática 300 kilogramos, dimensiones: 38 ancho x 55 largo (pala30cms)x 133 alto (cms), ruedas: 2 ruedas hierro-caucho de 8" con y rodamiento de agujas-rin con eje de 1" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 123 | Carretilla negra antipinchazo, capacidad de levante 6 ft. características  carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, ruda anti pinchazo | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 124 | Carretilla negra cachaca anti pinchazo, carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, rueda anti pinchazo | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 125 | Carretilla plástica con rueda anti pinchado | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 126 | Cee-plug 400v/16a, 5 polos | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 127 | Cemento gris presentación bulto 50kg.cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados. | 1 | BULTO |  |  |  |  |  |
| 128 | Cemento gris x 50kg. ntc 121 y 321 y de la norma americana astm c-1157 (tipo gu) | 1 | BULTO |  |  |  |  |  |
| 129 | Cepillo eléctrico para madera 1(1/16") 550w | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 130 | Cepillo metálico 5 x 16 mango madera. Ideal para la eliminación de óxido y pintura. Cerdas de alambre fuertes. Mango de madera durable. Dimensiones: 7" x 5" x 2. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 131 | Cerradura cilíndrica metálica | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 132 | Cerradura de sobre poner | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 133 | Cerrojo auxiliar de seguridad doble cilindro | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 134 | Chapa para archivador | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 135 | Chapa para escritorio. Aplicación puertas y cajones. Medidas ø: 16mm x 20mm.acabado níquel. Material acero | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 136 | Chapa para guantera | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 137 | Chapa seguridad portón metalico.backset de 70mm. Caja embutida de una sola pieza en lámina de acero. Cilindros codificados de alta seguridad con 6 guardas en la parte superior y 5 en la parte inferior. Con 4 llaves multipunto de alta seguridad. Pasadores de acero de 19mm. De diámetro y 36.7mm de longitud, accionados en 3 vueltas. Placa de refuerzo en lámina de acero calibre 11 y cantonera anti palanca calibre 12. Pestillo reversible, con apertura de adentro hacia afuera y viceversa. Pestillo automático retirable desde el interior con la llave o la manija. Contra guardas en forma de hongo. Guarda anti taladro de acero endurecido. Garantía de por vida. Para puerta derecha. Pintura electrostática negra. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 138 | Chazo 1/4" tornillo broca x 500 und | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 139 | Chazo concreto expansivo 5/16x2-1/2 10un. Tipo  Chazos. Medidas: 5/16pulgx2-1/2pulg. Contenido: 10 unidades. Material metálico | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 140 | Chazo expansivo 1/4x2-1/4pg 4und. Tipo: chazos  Medidas: 1/4pulgx2-1/4pulg. material: metálico, bolsa x 500 unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 141 | Chazos de anclaje de 3/8 x 1 1/2" bolsa x 500 unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 142 | Chazos de expansión metálico de 5/16 x2" bolsa x 500 unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 143 | Chazos de impacto o puntilla de 1/4″x 2- 1/4″ | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 144 | Chazos de impacto o puntilla de 1/4″x 2- 7/8″ | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 145 | Chazos plástico con tornillo 3/8 bolsa x 500 unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 146 | Chazos plásticos con tornillos de 1/4 bolsa x 500 unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 147 | Chazos Plásticos Con Tornillos De 5/16 Bolsa X 500 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 148 | Chazos Puntilla 5/16 Bolsa X 500 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 149 | Cincel Con Protección 3/4 X 12 Pulgadas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 150 | Cincel Sds-Plus Pala 3/4 X 10 Pulgadas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 151 | Cinta Aislante 18Mm X 15M Propack 6Und Tesa | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 152 | Cinta Aislante Pvc Premium De Baja Tensión Con Amplio Rango De Temperatura (-18 Grados A 105 Grados), Rollo De 20 Metros | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 153 | Cinta De Enmascarar 3/4 Pulgada X 40 Metros X 3 Unidades. Características: Cinta De Enmascarar, Para Todo Tipo De Aplicaciones. Medida  40 Metros De Largo X 18 Mm De Ancho. Material  Papel Crepé Y Adhesivo | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 154 | Cinta De Enmascarar De 1” X 40 Mts | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 155 | Cinta De Enmascarar Multipropósito 40Metros X 24Mm. Medida: 24 Cm De Ancho X 40 Metros De Largo. Características: Cinta De Enmascarar Diseñada Para Cualquier Uso, El Soporte De La Cinta Tiene Un Excelente Comportamiento En Trabajos De Pintura. Material: Crepé | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 156 | Cinta Impermeabilizante Auto Adhesiva X 10 Mts | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 157 | Cinta Métrica 30 Metros: Cinta Larga Fibra De Vidrio 1/2"X30M/100 / Cinta Reforzada Con Fibra De Vidrio. Gancho Abatible. Ancho De Cinta 1/2 Pulgada (13 Mm). Largo 30 M (100 Pies). Cinta Métrica De Alta Calidad, Con Hoja De Fibra De Vidrio De Alta Resistencia, No Corrosiva Y Resistente A La Decoloración, Caja De Abs De Alta Visibilidad Y Resistente A Los Impactos | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 158 | Cinta Métrica De 10 Mts De Longitud Fabricada En Plástico | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 159 | Cinta Métrica De 15 Mts Plastico. Medidas Largo 13.7 - Alto 13.7 - Ancho 3.3 (Cms).  Reforzada Con Fibra De Vidrio Para Mediciones Precisas, Caja De Alto Impacto Para Mejor Durabilidad, Funda De Alta Visibilidad Que Detectarla Fácilmente En El Trabajo Y Gancho Abatible. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 160 | Cinta Métrica De 50 Mts Fibra De Vidrio. Carcaza Ergonómica. Mecanismo De Recogida Sencillo.  Mecanismo De Sujeción Con Gancho. Ancho (Mm) 215.11, Largo (Mm) 27.18 Alto (Mm) 193.27 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 161 | Cinta Métrica Global Flexómetro Cinta Métrica Con Botón De Tranca De 5 M (16') De Largo, Gancho Cero Absoluto Permite Mayor Precision. Resorte Tratado A Calor Para Una Vida Útil Mayor. Cinta Recubierta Con Nylon. Caja Abs De Alto Impacto Con Cubierta De Goma Cómoda Y Resistente A Impactos. Referencia 30615 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 162 | Cinta Peligro Rollo X 100Mts | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 163 | Cinta Teflón 15Mm X 19 Mm X 0,2 Mm Densidad 0,35G/Cm3 De Uso Industrial | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 164 | Cinta Teflón Pte Basic 1/2 Pulgada X 10 Metros, Accesorio Tipo Cinta Sellante Aislante Y Resistente A La Oxidación, Por Rollo, Practica. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 165 | Cinta Teflón Tamaño 3/4" X 15 Mts De Longitud Y Una Densidad De 0.3 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 166 | Cinta Transparente De 2" X 40 Mts Empaque | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 167 | Cizalla Tijera 36" De Acero Con Mango Antideslizante | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 168 | Clavija Con Polo A Tierra Macho Y Hembra, Con Encauchetado Por Parejas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 169 | Clip Galvanizado Pua Malla Para Poste Acero Mivil Tipo Agrofacil, Para Amarre De Mallas Ovinas, Presentación Bolsa De 100 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 170 | Codo 90X1/2 10 Unid Presión, Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo Humano Y Animal A Presión, Los Tubo Sistemas Pvc Presión Fabricado Bajo Las Normas Ntc 382, Tubos De Poli Cloruro De Vinilo (Pvc) Clasificados Según La Presión (Serie Rde), Ntc 1339 Accesorios De (Poli Cloruro De Vinilo) (Pvc) Schedule 40 Y Ntc 576 Para La Soldadura, Color Blanco, Diámetro De Pulgada, Presentación Por Bolsa De 10 Unidades. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 171 | Codo Presión Para Uso En Tubos De Construcción En Pvc Angulo De 90° X 1 1/4" Diámetro X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 172 | Codo Presión Para Uso En Tubos De Construcción En Pvc Angulo De 90° X 1" Diámetro X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 173 | Codo Presión Para Uso En Tubos De Construcción En Pvc Angulo De 90° X 1/2" Diámetro X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 174 | Codo Presión Para Uso En Tubos De Construcción En Pvc Angulo De 90° X 2" Diámetro X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 175 | Codo Presión Para Uso En Tubos De Construcción Pvc Angulo De 90° X 1 1/2" Diámetro X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 176 | Codo Presión Para Uso En Tubos De Construcción Pvc Angulo De 90° X 3/4" Diámetro X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 177 | Codo Sanitario, Material Pvc Con Ángulo 90° Y 4" De Diámetro | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 178 | Codo Sanitario, Material Pvc Con Ángulo De 90° Y 2" De Diámetro | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 179 | Colon Madera X 1 Galón | 1 | GALÓN |  |  |  |  |  |
| 180 | Comedero Automático Levante Tiene 4 Separadores, Material: Acero Inoxidable De Alta Resistencia. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 181 | Comedero Rectangular 200 L. Comedero Plástico Rectangular Para Ganado Bovino 200 Litros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 182 | Corta Vidrios De 6 Ruedas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 183 | Cuchilla Palma - Natural 452225 Dimensiones 450Mm X 2,2Mm X 25,4Mm. Tipo Pesado | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 184 | Cuchilla Para Guadaña 350 X 2.0Mm ¾ | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 185 | Cuchilla Para Guadaña Tipo Pesado En Acero, Ancho 80.9 Mm Y Largo De 350 Mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 186 | Cuchillo Carnicero 15 Profesional Tipo Master Tramontina De Hoja Afilada Y Corte Preciso, Mango Ergonómico Y De Fácil Manipulación, Es Compacto Y No Sufre De Agentes Oxidantes, Largo 15 Cm, Material Acero Inoxidable | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 187 | Cuchillo Pequeño Negro Con Hoja En Acero Inoxidable De Carbono Japonés, Supera Afilado Con Revestimiento Antiadherente Para Cortar De Modo Sencillo Y Preciso. Perfecto Para Cortar Y Rebanar Carnes, Materiales: Acero Inoxidable Medidas: 13.2 X 3.9 X 0.8 Cm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 188 | Destornillador De Estrella De 1/4 X 6" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 189 | Destornillador De Impacto Metálico Por 7 Piezas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 190 | Destornillador Eléctrico 1/4-Pulg 3.6V I-L 360Rpm , Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 191 | Destornillador Estrella 3/16\*4" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 192 | Destornillador Estrella 3/16\*6" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 193 | Destornillador Estrella 5/16\*5" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 194 | Destornillador Estrella 5/8\*8" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 195 | Destornillador Inalámbrico Trabajo Profesional | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 196 | Destornillador Pala 3/16\*4" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 197 | Destornillador Pala 3/16\*6 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 198 | Destornillador Pala 3/16\*8" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 199 | Disco Abrasivo Corte Acero 4 1/2 X 3/64 Pulgadas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 200 | Disco Abrasivo De Superficie Áspera Para Cortar Lamina Y Metales 4 1/2" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 201 | Disco De Corte Diamantado Turbo Corte Seco O Húmedo, Con Capacidad Máxima De 80 Metros/Segundo De 4 1/2" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 202 | Disco De Corte Para Sierra Circular 7 1/4" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 203 | Disco Diamantado 4 1/2” X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 204 | Disco Flap 4-1/2 Pulg Grano 60 Para Pulir Hierro | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 205 | Disco Para Cortar Lamina Y Metal De 4 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 206 | Discos Para Pulir Hierro De 4 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 207 | Escalera Tijera 8 Peldaños 2.40 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 208 | Escuadra De Combinación 12Pulg Referencia 46012 Herramientas De Medición Y Trazado Escuadra De Combinación 12 Pul Largo (305 Mm) Acabado Con Laca Para Resistir Corrosión | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 209 | Espátula Metálica Con Mango Plástico De 2" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 210 | Espátula Metálica Con Mango Plástico De 4" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 211 | Espátula Metálica Con Mango Plástico De 6" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 212 | Estopa Peinada De Algodón Para Para Limpiar Y Pulir X 250 Gr | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 213 | Flexómetro Global 8M 1 Pulgadas Ref. 30-626La. Flexómetro Con Graduación En Ml Y Pulgadas, Con Recubrimiento De Pvc Para Resistir La Humedad, Marcas De 2 Colores Para Hacer Más Fácil La Lectura, Manilla De Rebobinado Rápido. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 214 | Flexómetros Con Graduación En Ml Y Pulgadas Con Recubrimiento De Pvc Para Resistir La Humedad, Marcas De 2 Colores Para Hacer Más Fácil La Lectura, Manilla De Rebobinado Rápido De 5 Metros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 215 | Flexómetros Con Graduación En Ml Y Pulgadas, Con Recubrimiento De Pvc Para Resistir La Humedad, Marcas De 2 Colores Para Hacer Más Fácil La Lectura, Manilla De Rebobinado Rápido De 3 Metros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 216 | Flotador Para Tanque De Reserva En Cobre De 2” Con Válvula | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 217 | Flotador Para Tanque De Reserva En Cobre De 3/4" Con Válvula | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 218 | Fluxómetros De 1" Con Palanca Completo Para Orinal | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 219 | Fusibles 500 Ma , 250 V, 6X30 Mm. Paquete X 100 Unidades. | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 220 | Garabato Con Cabo Para Romper Fardos 4 Dientes. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 221 | Garrucha O Malacate Capacidad 4000 Libras Arrastre, 2000 Libras Levante, Toda La Construcción De Acero Inoxidable De Alto Calibre, Ganchos Forjados Con Seguridad De Seguridad De Resorte, Mango Con Almohadilla Que Permite Una Operación Segura Y Cómoda Cable De 4.5 Mm, Extensión Cable: 110 Centímetros, Trinquete Resistente De Tres Placas Separadas De Acero Para Fuerza Y Larga Vida Útil | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 222 | Grafito Para Lubricar Chapas Y Candados X 20 Gr | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 223 | Grapa 1/2" Conductiva Doble Ala Galvanizada | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 224 | Grapa 3/4 Doble Oreja X 10 Und Galvanizada | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 225 | Grapa Poste De Madera | 1 | KILOGRAMO |  |  |  |  |  |
| 226 | Grapadora Tipo Industrial | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 227 | Grava Fina Triturada De 1/2", Presentación Por Metro Cubico. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 228 | Guantes En Cuero Protectores No. 10 X 12 Pares | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 229 | Guantes En Cuero Protectores No. 9 X 12 Pares | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 230 | Guantes En Nitrilo (Anti Corte) No. 10 X 12 Pares | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 231 | Guantes En Nitrilo (Anti Corte) No. 9 X 12 Pares | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 232 | Hacha De 3 Lb De Peso Con Mango De Fibra Vidrio | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 233 | Herramienta Para Pelar Cables Desde 10 Awg Hasta 22 Awg | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 234 | Herramienta Para Ponchar Cables Desde 14 Awg Hasta 22 Awg Tipo Pin | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 235 | Hilo Electro Plástico Para Cerca Eléctrica Por 250 Mts Estandar | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 236 | Hoja De Segueta Bimetálica N 18 Paquete X 10 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 237 | Hoja De Segueta Bimetálica N 24 Paquete X 10 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 238 | Hoja De Segueta No 12 X 1 X 10 Dientes, Para Máquina, Peso 11 Gramos. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 239 | Hoja Para Segueta De Dimensiones 18T X12'. Presentación Por Unidad. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 240 | Hombre Solo Normal Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 241 | Hombre Solo Tipo C 11" Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 242 | Hombre Solo Tipo C 18" Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 243 | Hombre Solo 10 Pulgada Curvo | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 244 | Impermeabilizante Acrílico Para Cubiertas Y Terrazas X Caneca | 1 | CANECA |  |  |  |  |  |
| 245 | Impermeable Tipo Chaqueta Largo | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 246 | Interruptor Para Cercas Eléctricas Ref. 10244. Medidas: Largo: 14.0 Cm. Ancho: 3.0 Cm. Alto: 6.4 Cm.Color: Amarillo - Azul - Naranja Material: Polietileno De Alta Densidad Con Aditivo Uv, Lámina Galvanizada. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 247 | Juego 6 Destornilladores Pala Y Estrella Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 248 | Juego Compuesto Por 3 Herramientas Jardín Pala Ancha + Pala Angosta + Cultivador Presentación Por Unidad | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 249 | Juego Compuesto Por 4 Cuchillas Y 1 Contra Cuchilla Para Pica Pasto Penagos Pp600 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 250 | Juego Compuesto Por 6 Destornilladores Mango Confort -Barra Redonda Fabricada En Acero Al Carbono Con Acabado Cromo Brillante. -Punta Magnetizada. -Mango Ergonómico De Máxima Comodidad Para El Usuario. -Doble Espiga Extra Profunda. 1 Destornillador Pala De 3/16'' X 6'' 1 Destornillador Pala De 1/4'' X 6'' 1 Destornillador Pala De 1/4'' X 4'' 1 Destornillador Pala De 3/16'' X 3'' 1 Destornillador De Estrella De 1/4'' X 4'' 1 Destornillador De Estrella De 3/16'' X 4'' | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 251 | Juego Compuesto Por Alicate Pela Cable, Corta Y Pela Cable De Calibre 10 A 26. Tope Y Orificio Deslizables Y Ajustables Para Doblar Y Rizar Cable. Acabado Resistente Al Oxido. Empuñaduras De Vinyl. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 252 | Juego De 3 Tijeras De Aviación | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 253 | Juego De Brocas Diamantadas Para Cerámica | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 254 | Juego De Destornilladores De Precisión K-Tools 14Pcs Consta De 12 Destornilladores De Precisión Para Un Trabajo De Precisión Con Detalles Finos. Diseñado Para La Reparación De Aparatos Eléctricos, Relojes, Teléfonos Móviles, Computadoras Portátiles, Computadoras Portátiles, Cámaras, Etc. Broca Para Destornillador Torx: T3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10. Destornillador Tipo Y: Y1. Puntas De Destornillador Philips: Ph000 / Ph00. Destornillador De Punta Ranurada: 2.0Mm | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 255 | Juego De Formones De Carpintería Con Diferentes Medidas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 256 | Juego De Llaves Bristol 18 Piezas | 1 | CAJA |  |  |  |  |  |
| 257 | Juego De Llaves Hexagonales Métricas 10 Piezas · Contenido · 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 Mm Tamaños Fabricadas En Acero Cromo Vanadio. Puntas Con Bisel Para Acople Rápido. Estuche Plástico Color Amarillo. Referencia 69253 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 258 | Juego De Llaves Mixtas Combinada 7 - 24 Mm 14 Piezas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 259 | Juego De Llaves Mixtas Combinada En Pulgadas 14 Piezas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 260 | Juego De Sierra Copas Bi-Metálica | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 261 | Kit De Instalación Desagüe + Sifón Flexible | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 262 | Kit Grifería De Tanque Para Sanitario Con Palanca De 13Cm Y Manija Fabricada En Plástico, X 6 Unidades Marca Reconocida | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 263 | Kit Guadaña (Careta, Peto, Canillera) | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 264 | Kit Instalación Lavaplatos Canastilla 4 En Acero Inoxidable | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 265 | Ladrillo Prensado Liviano, Dimensiones 24,5X12X6 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 266 | Laminas Triplex De 9 Milímetros | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 267 | Lima Triangular De Mango Largo Para Afilar Herramienta | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 268 | Lima Triangular Para Afilar, De 6 Pulgadas. Medidas 6" (15.24 Cm) Características Insumo Para Herramienta Agrícola Con Forma Triangular Y Bordes Redondeados. Uso En Herramientas Cortantes Que Requieran De Cuchillas | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 269 | Limas Escofinas Media Caña De 1/2"\*6" En Acero | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 270 | Limas Media Caña De 1/2" \* 6" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 271 | Limas Media Caña De 1" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 272 | Limas Rabo De Runcho De 1/2" \* 8" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 273 | Llave Ajustable 10" 87-433 Cromado | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 274 | Llave Ajustable Cromada 10 Pul Largo (250 Mm) Cuerpo Cromado Para Evitar La Corrosion.Escala Métrica Y En Pulgadas En La Cabeza. Referencia 87433 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 275 | Llave Automática Para Orinal De 1 " | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 276 | Llave Brístol Torx 24 Piezas Tipo Navaja | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 277 | Llave De Tubo Recta Para Servicio Pesado De 4 Pulgadas Carcasa De Hierro Dúctil De Empuñadura De Viga | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 278 | Llave De Tubo Recta Para Servicio Pesado De 6 Pulgadas Con Medidas 16,3 X 11,7 X 6,4 Cm Y Un Peso De 200 G | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 279 | Llave Estilo Jardín Sin Extensión De 1/2" De Cromo Con Medidas 8,1 Cm X 5,8 Cm X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 280 | Llave Expansiva Ajustable En Acero No. 14 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 281 | Llave Expansiva No. 6 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 282 | Llave Expansiva No. 8 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 283 | Llave Sencilla Para Lavamanos, X 12 Unidades Marca Reconocida | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 284 | Llave Tipo Jardín Roscada De 1/2" Inserto Nylon | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 285 | Llaves De Boca Métricas - 12 Pt. 10 -11 Mm Apertura Hechas Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Cuenta Con Dos Medidas Por Llave | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 286 | Llaves De Combinación Métricas - 12 Pt. 1/2 Pulg. Apertura Hecha Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxi Drive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 287 | Llaves De Combinacion Métricas - 12 Pt. 1/4 Pulg. Apertura Hecha Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxidrive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 288 | Llaves De Combinación Métricas - 12 Pt. 10 Mm Apertura Hechas Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxidrive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 289 | Llaves De Combinación Métricas - 12 Pt. 13 Mm Apertura Hechas Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxidrive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 290 | Llaves De Combinación Métricas - 12 Pt. 17 Mm Apertura Hechas Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxidrive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 291 | Llaves De Combinación Métricas - 12 Pt. 18 Mm Apertura Hechas Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxidrive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 292 | Llaves De Combinación Métricas - 12 Pt. 3/8 Pulg. Apertura Hecha Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxidrive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 293 | Llaves De Combinación Métricas - 12 Pt. 5/16 Pulg. Apertura Hecha Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxidrive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 294 | Llaves De Combinación Métricas - 12 Pt. 5/8 Pulg. Apertura Hecha Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxidrive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 295 | Llaves De Combinación Métricas - 12 Pt. 7/16 Pulg. Apertura Hecha Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxidrive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 296 | Llaves De Combinación Métricas - 12 Pt. 9/16 Pulg. Apertura Hecha Para Sobrepasar Largamente Las Normas Industriales Ansi. Su Extremo Abierto Está Orientado A 15º Para Lograr Ajustes Rápidos. Mientras Que Su Extremo De Corona De 12 Puntas Brinda Un Angulo De Recuperación De 30º Y Máxima Seguridad Para Altos Aprietes. Incorporan El Sistema Maxidrive De Puntas Redondeadas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 297 | Lupas De Precisión Metálica Plegable Tipo Triplet 20X - 21 Mm Con Lente Doble Que Evita La Distorsión. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 298 | Lupas De Precisión Metálica Plegable Tipo Triplet 30X - 21 Mm Con Lente Doble Que Evita La Distorsión. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 299 | Maceta De 3 Libras Tipo Almádana Con Cabeza Octagonal De Acero Al Carbono | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 300 | Maceta De 5 Libras De Hierro Con Manija De Fibra De Vidrio | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 301 | Machete 721 De 22 Tres Canales Cacha Súper Confort Bimaterial Largo 558 M.M Con Su Respectiva Funda | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 302 | Machete De 18" De Longitud Hoja De Acero De Alto Carbono Tratado Térmicamente, Con Funda | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 303 | Machete De 20' Tres Canales Niquelado Cacha Súper Confort Bimaterial Largo 558 M.M. Con Respectiva Funda | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 304 | Machete De 22" Tipo Rula Con Funda Y Cacha Plástica | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 305 | Malla Electro Soldada Medidas 5X2.35M Hueco 15X15Cm Diámetro 4.0Mm (Xx-084).Malla Electro Soldada, Producida A Partir De Alambres Trefilados O Lisos De Alta Resistencia, Longitudinales Y Transversales, Unidos Mediante Un Proceso De Electrosoldadura Formando Ángulos Rectos. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 306 | Malla Graduada De Cerramiento ¿Ovina¿, Malla Graduada ¿Ovina¿, Galvanizada En Caliente Para Mayor Resistencia, Doble Capa De Zinc (No Se Oxida), Nudo Reforzado (Triple Torsión), Usos: Cerramientos , Jardines , Lotes , Potreros, Rollo Compacto (25Cm Diámetro), Fácil Transporte; Alto (M) 1.20, Largo (M) 50. | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 307 | Manguera Encauchetada Riego Bicolor De 200 Psi X 100Mt | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 308 | Manguera Flexible, Liviana, Resistente A Rayos Ultravioleta, Diámetro Interior 3/4, Diámetro Exterior 1. Color Verde, Rollo Por 100 Metros. | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 309 | Manguera Para Cisterna De Sanitario X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 310 | Manguera Para Lavamanos X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 311 | Manguera Para Riego 1 Pg X 100 M Presión Psi 40 Psi Diámetro En Pulgadas 1 Pulgada Largo 100 Metros Línea Azul | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 312 | Manijas Cromada Para Cisterna Sanitarias X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 313 | Marco De Alta Tensión Para Segueta No.12, De 2 Posiciones De Ángulos (90° Y 45°), Empuñadura De Goma, Marco Metálico De Alta Resistencia. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 314 | Martillo Mango De Fibra De Vidrio De 20 Oz Peso Cabeza (568 G) · Curvo Tipo, Mango Reforzado Para Mayor Durabilidad, Estructura Central De Fibra De Vidrio, Con Cubierta Externa De Polipropileno, Diseño De La Empuñadura Perfeccionado, Para Mejor Comodidad Y Control | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 315 | Martillo Patacabra 6 Onzas Corto Metálico Con Mango Recubierto En Caucho | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 316 | Martillo Patacabra 8 Onzas Corto Metálico Con Mango Recubierto En Caucho | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 317 | Martillo. Herramienta Para Instalar (Clavar) El Poste De Acero, Instalación En 30 Segundos, Instale Entre 80 A 100 Postes De Acero Por Día Con Solo Dos Personas. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 318 | Mortero Cementico Impermeable Para Muros De Contención, Cisternas, Sótanos, Etc. X 10 Kilos | 1 | BULTO |  |  |  |  |  |
| 319 | Muela Disco Abrasiva Grado 80 Para Esmeril De Banco 6"X 3/4"X 1/2"(152X19X13 Mm) Max Rpm 4.135 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 320 | Multitoma Eléctrica De 6 Puertos Con Cable Capacidad 4 Amp | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 321 | Navajas Para Injertos Con Hoja De Acero Inoxidable De 51 Mm, Abridor De Corteza De Latón Macizo De 32 Mm, Bandas De Latón | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 322 | Neumáticos Anti Pinchazo Para Carretilla | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 323 | Pala Cuadrada No. 4-5583-4 Dimensiones 330Mm X 255Mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 324 | Pala Draga Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 325 | Pala Jardinera 8 Cm De Ancho Y 28 Cm De Largo Plástica | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 326 | Palas Cuadradas No.2 Con Cabo En Madera | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 327 | Palas Redonda No.2 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 328 | Palin Hoyador Palín En Acero, Con Mango En Madera, Resistente Al Óxido Y De Alta Durabilidad | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 329 | Palita Ancha Aluminio 30 Cm Para Jardinería | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 330 | Palustres 6" En Forma De Plancha Triangular Con Mango Plástico. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 331 | Pegante Bóxer Por Galón | 1 | GALÓN |  |  |  |  |  |
| 332 | Pegante Pvc En Húmedo 1/4 Galón (946 Ml), Cemento Para Tubos Y Accesorios De Pvc De Calidad, De Consistencia Regular, Con Aplicador Y Tapa Rosca, Resistente Y Duradero. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 333 | Peinazo De 2X4 X 6 Mts Calibre 18 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 334 | Perilla Universal Para Registro De Ducha | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 335 | Perno De 1" Para Puerta, En Acero Inoxidable Tipo Pala | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 336 | Pieza De Tabla Burra De Madera Ordinario Para Construcción, 25 Cm X 2.80 Cm X 3 Mts. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 337 | Pinza De Punta Cromo Vanadio Industrial 8 Pulg Con Mango Antideslizante | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 338 | Pinzas Cortafrío De 8 Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 339 | Piso Ciego En Polipropileno, Placa Sin Perforaciones Para Evitar El Flujo De Aire Y Mantener La Temperatura De Los Lechones. Se Utiliza En Parideras Y Precebos. Especial Para Poner Por Debajo De Las Lámparas Calefactoras. Tamaño 60\* 40 Cm Y 60\*50Cm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 340 | Piso O Estiba Plástico Liviano Para Usar En Instalaciones De Precebo, En Polipropileno No Reciclado, No Se Deforma Con El Uso. Tamaños: 60\*60Cm, Con Relieve Para Mejor Agarre. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 341 | Piso O Estiba Plástico Maternidad Placa Plástica De Pvc No Reciclado, Resiste El Peso De La Madre En Paridera. Tamaño 60\*40Cm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 342 | Piso Pared Cerámica Egeo Blanco 20.5X20.5 Cm Caja 1.51 M2.36 Piezas. Procedencia Nacional.  6,1 ± 0,3 Milímetros.  Resistente Al Manchado. Norma Técnica Colombiana Ntc 919 Reglamento Técnico Colombiano Para Etiquetado De Baldosas Cerámicas. Presentación Por Caja. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 343 | Pistola Aerografía Vaso Grande Por Gravedad, Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 344 | Pistola Para Silicona Caliente Profesional Grande Barra Gruesa | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 345 | Pitorra En Bronce Para Manguera Mde 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 346 | Plástico Blanco Calibre 6 De 4Mts Ancho X 100Mts Tipo Agrolene | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 347 | Platina De Hierro De 1 1/2" \* 3 / 16 " X 6Mt | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 348 | Platina De Hierro De 1" \* 1/8 X 6 Mt | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 349 | Platina De Hierro De 1" \* 3/16" X 6 Mt | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 350 | Pliego Hoja De Lija De Agua No. 120 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 351 | Poli Sombra 1,50M Alto Tela Verde (Rollo 100 Mts) | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 352 | Polisombra Negra Para Techo 3Mts Ancho Por 100Mts Al 65% | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 353 | Polisombra Negra, Malla Tejida De Alta Densidad Resistente A La Intemperie. Rollo De 4 Metros De Ancho X 100 Metros | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 354 | Ponchadora Profesional De Presión Bnc Rca Coaxial Vta | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 355 | Porta Electrodo (Mango Para Soldar) | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 356 | Poste En Acero Lechero-Ovino Altura: 1.50 M. Peso: 2.8 Kg. Ideal Para Ganado Lechero Y Ovinos (Carnero) | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 357 | Probador Proel Cablet02 Cables Proel | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 358 | Probeta Graduada Plástica  Capacidad 1000 Ml 1 Litro  Fabricado En Polipropileno  De Alta Resistencia Térmica Y Química.  Semitransparente. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 359 | Probeta Graduada Plástica  Capacidad 250 Ml  Fabricado En Polipropileno  De Alta Resistencia Térmica Y Química.  Semitransparente. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 360 | Probeta Graduada Plástica  Capacidad 50 Ml  Fabricado En Polipropileno  De Alta Resistencia Térmica Y Química.  Semitransparente. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 361 | Probeta Graduada Plástica  Capacidad 500 Ml  Fabricado En Polipropileno  De Alta Resistencia Térmica Y Química.  Semitransparente. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 362 | Probeta Plástica Graduada 100 Ml | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 363 | Puerta Metálica 1.90 Mts X 0.87 Con Chapa De Seguridad | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 364 | Puerta Metálica 1.94Mts X 0.70 Mts Con Chapa De Bano | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 365 | Puerta Metálica 2.5Mts X 0,96 Mts Con Chapa De Seguridad | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 366 | Puerta Ventana 2.18Mts X 1Mt (Puerta) Y 1.40 Mts X 1.46Mts (Ventana) Con Chapa De Seguridad | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 367 | Puntas De Estrella, Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 368 | Puntilla Acerada De 1 1/2" | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 369 | Puntilla Acerada De 1" | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 370 | Puntilla Acerada De 1/2" | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 371 | Puntilla Acerada De 2" | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 372 | Puntilla De 1 Pulgadas, Presentación Por Libra | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 373 | Puntilla De 3 Pulgadas, Presentación Por Libra. | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 374 | Puntilla Para Vareta De Madera De 3" | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 375 | Puntilla Para Vareta De Madera De 4" | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 376 | Puntilla Para Vareta De Madera De 6 Pulgadas, Presentación Por Libra | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 377 | Puntilla Redonda Con Cabeza Plana De 1" | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 378 | Puntilla Redonda Con Cabeza Plana De 2" | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 379 | Puntilla Redonda Con Cabeza Plana Grafilada De 1 1/2" | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 380 | Puntilla Redonda Con Cabeza Plana Grafilada De 1/2" | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 381 | Puntillas De 2 Pulgadas, Presentación Por Libra. | 1 | LIBRAS |  |  |  |  |  |
| 382 | Quintal De Alambre De Púas Referencia 12 1/2X 400 Mts, Diámetro De Alambre 2,51Mm, Carga De Rotura 300Kgf | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 383 | Rastrillo 6 Dientes Tipo Uña De Hierro Con Cabo De Madera | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 384 | Rastrillo Curvo 16 Dientes 1.20 Mts Metálico Con Mango De Madera | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 385 | Rastrillo Plástico 22 Dientes Con Mango De Madera | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 386 | Recebo Amarillo Presentación Viaje En Volqueta Por 6 Metros Cúbicos | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 387 | Reducciones En Pvc De 1" A 1/2" Para El Flujo De Agua | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 388 | Reducciones En Pvc De 1" A 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 389 | Reducciones En Pvc De 2" A 1" Para El Flujo De Agua | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 390 | Reducciones En Pvc De 2" A 1" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 391 | Reflector Para Iluminación Exterior Led De 50 W Caja O Caracaza Gruesa De Alta Calidad Formada Por Aleación De Aluminio Y Metal Para Asegurar La Protección Del Led Y La Disipación De Calor, Grado De Impermeabilidad Ip65 Con Junta De Silicona, Para Asegurar Función Impermeable, Luz Blanca. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 392 | Regadera (Pluma) Para Ducha X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 393 | Regadera 20 Litros, Para Jardinería, En Plástico Resistente Color Amarillo | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 394 | Registro De Corte En Pvc De 1 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 395 | Registro De Corte En Pvc De 1" 1/4" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 396 | Registro De Corte En Pvc De 1" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 397 | Registro De Corte En Pvc De 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 398 | Registro De Corte En Pvc De 2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 399 | Rejillas Plástica Para Sifón De Piso De 1 / 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 400 | Remachadora Manual Tipo Tijera | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 401 | Remache Pop 4-2 1/8X1/4 100Un.Tipo: Remache  Medidas: 1/8Pulgx1/4Pulg. Contenido: 100. Material: Acero. | 1 | CAJA |  |  |  |  |  |
| 402 | Removedor Pvc 12 Onzas, Limpiador Para Tubería Pvc (Agua Fría) Y Cpvc (Agua Caliente) | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 403 | Removedor Pvc 12 Onzas, Preparador De Superficies A Soldar, Que Garantiza La Calidad De Sus Instalaciones Utilizando Este Excelente Limpiador. | 1 | FRASCO |  |  |  |  |  |
| 404 | Rollo De Cuerda En Polietileno Cosechera 3X1 Por 3000 Mts. No Absorben La Humedad.  Inmunes A Hongos Y Bacterias.  Permiten La Exposición A Fungicidas Sin Deteriorarse. | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 405 | Rollo De Manila De Nylon Presentación Por 200 Metros: Sogas Nylon Alta Tenacidad, Alta Resistencia A La Rotura, Gran Suavidad Al Tacto, Calibre #12 Mm, Usada Para: Ganadería Y Todo Lo Que Necesite Una Alta Resistencia, Nylon De Alta Tenacidad 100% Crudo. Alta Resistencia A Los Rayos Uv. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 406 | Rollo De Soga Rígida De Poliéster De 10Mm Crudo. Presentación Rollo De 200 Metros | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 407 | Sellador De Silicona Acetoxi Para Sellado De Sanitarios De 300 Cm3 X 12 Unidades | 1 | CAJA |  |  |  |  |  |
| 408 | Sello Lengüeta Blanca Ruteadora Base Fija 1/2 Pulgada X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 409 | Serrucho De 20" Mango Plástico, Dientes Con 3 Caras De Afiliación, Diamantados, Endurecidos Por Inducción, Corte En 2 Vías. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 410 | Serrucho Profesional. Dientes Con Geometría Especial Para Un Corte Rápido. El Mango Puede Usarse Como Escuadra De 45° Y 90°. Lamina De Acero Templado Sae1070. Dientes Afilables, Trabado Y Pulido. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 411 | Set 9 Llaves Largas Hexagonales Métricas | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 412 | Set De 4 Hojas Para Caladora De 10 Dientes | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 413 | Sifón Para Lavamanos Fabricado En Plástico Con Tapón De 1 1/2" De Diámetro | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 414 | Silicona En Barra Transparente Gruesa Diámetro 11 Mm Largo 3,9 Pulgadas X 20 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 415 | Silicona En Tubo Contenido 300 Ml, Lavable, Transparente | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 416 | Soda Caustica X 500 Gr | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 417 | Soldadura Epódica Transparente De Dos Componentes X 14 Gr. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 418 | Soldadura Estaño Plomo 60/40 500 Gramos Con Fundente Interno. Diámetro De 1 Mm. | 1 | ROLLO |  |  |  |  |  |
| 419 | Soldadura Húmeda Liquida Para Uso En Tuberías De Pvc Por 1/4 De Galón, Resistencia A La Rotura Por Presión Hidrostática Superior A 400 Psi | 1 | GALÓN |  |  |  |  |  |
| 420 | Soldadura Sn60Pb40 0.8Mm 250Gr | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 421 | Sonda Para Destape Manual 10 Mts. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 422 | Súper Bonder Pegante X 24 Unidades | 1 | CAJA |  |  |  |  |  |
| 423 | Tabla Burra De Madera De 25Cm Ancho X 3Cm De Espesor X 3 M De Largo. Presentación Por Unidad. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 424 | Tablón Cúcuta Liso 25 X 25 Liso Vtr Y/O Color Rojo - Tipo Primera. Presentación Por Metro. | 1 | METROS |  |  |  |  |  |
| 425 | Tanque Cónico Para Almacenamiento De Agua, Capacidad 2000 Litros, Con Tapa, Doble Capa Para Evitar El Paso De Rayos Ultravioleta Y Para La Inspección Interna De Líquidos (Negro Azul Capa Exterior) (Color Claro Capa Interior) En Polietileno | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 426 | Tapabocas Negro Industrial X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 427 | Tapete Entrada Taxi Ny 50X80 Cm Estampado Home Collection | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 428 | Tapón En Pvc Liso De 2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 429 | Tapón Presión Liso De 1" En Pvc X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 430 | Tapón Presión Liso De 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 431 | Tapón Presión Roscado De 1" En Pvc | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 432 | Tapón Presión Roscado De 1/2" En Pvc | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 433 | Tapón Presión Roscado De 1/2" En Pvc X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 434 | Tapón Roscado De 2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 435 | Tapón Roscado De 3/4 X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 436 | Te Presión En Pvc De 1 1/2 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 437 | Tee De Pvc 3/4 X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 438 | Tee De Pvc De 1" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 439 | Tee De Pvc De 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 440 | Tee De Pvc De 1” 1/4 X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 441 | Tee De Pvc De 2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 442 | Tejas Thermoacoustic Trapezoidal De 5 X 1,08 Mts Tipo Upvc Espesor 2,5 Mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 443 | Tensor Metálico De Alambre Ref. 10235 - Lhaura Vet Bolsa X 15 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 444 | Thiner Fino Por Galón, Ideal Para Uso Como Diluyente O Adelgazante. | 1 | GALÓN |  |  |  |  |  |
| 445 | Tijera Corta Tubo Pvc Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 446 | Tijera Podar Ovina Pro | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 447 | Tijeras De Podar (Pequeñas), Marca Reconocida | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 448 | Tijeras Para Poda En Aluminio Trabajo Pesado De 7,3/4", Mango En Plástico Recubierto, Material En Aleación De Acero. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 449 | Tornillería De Fijación Para Teja Termo Acústica Trapezoidal 14-14 X 1- 1/2" Y Arandela Tipo Sombrilla De 25 Mm | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 450 | Tornillo Aglomerado 6 \* 1/4” Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 451 | Tornillo Aglomerado 8 \* 1" 1/2 Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 452 | Tornillo Aglomerado 8 \* 1" 1/4 Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 453 | Tornillo Aglomerado 8 \* 1" Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 454 | Tornillo Aglomerado 8 \* 2” Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 455 | Tornillo Aglomerado 6 \* 1/2 Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 456 | Tornillo Auto Perforante 1 1/2" Con Cabeza Hexagonal Y Empaque, Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 457 | Tornillo Auto Perforante 1" Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 458 | Tornillo Auto Perforante 1/2" Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 459 | Tornillo De 1/4 \* 1" 3/4 Con Tuerca (Pupitre) Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 460 | Tornillo De 1/4 \* 1" Con Tuerca (Pupitre) Bolsa De 1000 Unidades | 1 | BOLSA |  |  |  |  |  |
| 461 | Tornillo De 1/4\*1"3/4 Con Tuerca Para Pupitre | 1 | CAJA |  |  |  |  |  |
| 462 | Tornillos Para Sujetar Cuchilla Guadaña B530, B35, B45 | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 463 | Tubo Cuadrado Metálico De 1" C 19 X 6Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 464 | Tubo Cuadrado Metálico De 3/4 C19 X 6Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 465 | Tubo De Agua De Presión 11 Psi Pvc 3/4" X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 466 | Tubo De Agua De Presión 13 Psi Pvc 1" X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 467 | Tubo De Agua De Presión 500 Psi Pvc 2" X6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 468 | Tubo De Agua De Presión 500 Psi Pvc 1 1/2" X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 469 | Tubo De Agua De Presión 500 Psi Pvc 1 1/4" X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 470 | Tubo De Agua De Presión 500 Psi Pvc 1/2" X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 471 | Tubo De Agua De Presión 500 Psi Pvc 1” X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 472 | Tubo De Agua De Presión 500 Psi Pvc 3/4" X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 473 | Tubo De Agua De Presión 9 Psi Pvc 1/2" X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 474 | Tubo De Sikaflex Construcción Blanco 300 Ml. Caja X 10 Unidades | 1 | CAJA |  |  |  |  |  |
| 475 | Tubo Sanitario De 4" X 3 Mts, Para Aguas Servidas Y Aguas Lluvias. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 476 | Tubos Aguas Negras De 1 1/2" Metálico C16 X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 477 | Tubos Aguas Negras De 1" Metálico Redondo C 16 X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 478 | Tubos Aguas Negras De 1/2” Redondo Metálico C16 X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 479 | Tubos Aguas Negras De 2" Metálico Redondo C16 X 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 480 | Unión De Presión En Pvc Para Tubos De Agua De 1" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 481 | Unión De Presión En Pvc Para Tubos De Agua De 2” X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 482 | Unión De Presión En Pvc Para Tubos De Agua De 3/4" | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 483 | Unión De Reparación En Pvc Para Tubo De Agua De 1 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 484 | Unión De Reparación En Pvc Para Tubo De Agua De 1 1/4" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 485 | Unión De Reparación En Pvc Para Tubo De Agua De 1 3/4" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 486 | Unión De Reparación En Pvc Para Tubo De Agua De 1" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 487 | Unión De Reparación En Pvc Para Tubo De Agua De 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 488 | Unión De Reparación En Pvc Para Tubo De Agua De 2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 489 | Unión En Pvc Para Tubos De Agua De 1/2" X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 490 | Universal De Presión En Pvc De 1" Presión X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 491 | Universal De Presión En Pvc De 1/2" Presión X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 492 | Universal De Presión En Pvc De 3/4" Presión X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 493 | Válvula Bola Rosca 1/2" Manija Larga | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 494 | Válvula De Bola Pvc De 1 1/2" Roscar Manija Larga Y Ergonómica Que Facilita El Uso, Alta Resistencia A La Corrosión Y Al Desgaste, No Reduce El Flujo Y Evita Las Pérdidas De Presión, Apertura Y Cierre Rápido, Cuerpo Compacto Tipo Pesado, Presión Máxima De Trabajo 235 Psi A 23°C. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 495 | Válvula De Bola Pvc De 1" Roscar Manija Larga Y Ergonómica Que Facilita El Uso, Alta Resistencia A La Corrosión Y Al Desgaste, No Reduce El Flujo Y Evita Las Pérdidas De Presión, Apertura Y Cierre Rápido, Cuerpo Compacto Tipo Pesado, Presión Máxima De Trabajo 235 Psi A 23°C. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 496 | Válvula De Bola Pvc De 1/2" Roscar Manija Larga Y Ergonómica Que Facilita El Uso, Alta Resistencia A La Corrosión Y Al Desgaste, No Reduce El Flujo Y Evita Las Pérdidas De Presión, Apertura Y Cierre Rápido, Cuerpo Compacto Tipo Pesado, Presión Máxima De Trabajo 235 Psi A 23°C. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 497 | Válvula De Bola Pvc De 2" Roscar Manija Larga Y Ergonómica Que Facilita El Uso, Alta Resistencia A La Corrosión Y Al Desgaste, No Reduce El Flujo Y Evita Las Pérdidas De Presión, Apertura Y Cierre Rápido, Cuerpo Compacto Tipo Pesado, Presión Máxima De Trabajo 235 Psi A 23°C. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 498 | Válvula De Entrada Para Tanque Sanitario (Árbol Para Sanitario) 26Cm X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 499 | Válvula Lateral De 1/2'' Para Tanque De Almacenamiento | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 500 | Válvula Plomaste Para Sanitario X 12 Unidades | 1 | PAQUETE |  |  |  |  |  |
| 501 | Varilla Corrugada De 3/4 De Pulgada Nº 6 De 6 Metros De Largo.Para Refuerzo De Concreto En Todo Tipo De Construcciones Sismoresistente, Fabricada Con Sello De Calidad Icontec Bajo Norma  Ntc 2289 Y Certificación Iso 9001.Presentacion Por Unidad. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 502 | Varilla Corrugada De 5/8 De Pulgada Nº 5 De 6 Metros De Largo.Para Refuerzo De Concreto En Todo Tipo De Construcciones Sismoresistente, Fabricada Con Sello De Calidad Icontec Bajo Norma  Ntc 2289 Y Certificación Iso 9001.Presentacion Por Unidad. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 503 | Varilla Cuadrada De 11 Mm Por 6 Mts | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 504 | Varilla De Hierro De 1/2" Por 6 Metros Corrugada | 1 | METROS |  |  |  |  |  |
| 505 | Varilla Móvil Paracerca Eléctrica 1.5 Mts De Alto En Acero De 9Mm Incluye 2 Aisladores. | 1 | UNIDAD |  |  |  |  |  |
| 506 | Vinilo Tipo 1 Acrílica Blanco X5Galones. Presentación De 5 Gl. Alta Calidad. | 1 | CANECA |  |  |  |  |  |

**NOTA ACLARATORIA N° 01:** El proponente deberá indicar la MARCA de cada ítem ofertado en la respectiva columna.

**NOTA ACLARATORIA N° 02:** Se debe cotizar cada uno de los ítems. Los precios establecidos que se encuentren en la propuesta, harán parte integral del contrato y no podrán ser modificados por el Contratista.

**NOTA ACLARATORIA N° 03:**Cuando el valor de una oferta pueda considerarse artificialmente bajo, la Universidad de Cundinamarca requerirá al oferente, para que explique dentro del término establecido, las razones que sustentan el valor ofrecido, teniendo en cuenta lo establecido en la “guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. Una vez analizadas las explicaciones, el comité de contratación o quien haga sus veces, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. El área técnica en la evaluación técnica habilitante deberá verificar los precios de mercado de las ofertas recepcionadas, condición que deberá ser plasmada en la respectiva evaluación técnica habilitante.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**ANEXO No. 04**

**CERTIFICADO Y COMPROMISO DECUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

Señores

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**

ATTN: DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Diagonal 18 No. 20 - 29 Fusagasugá

REF: Certificado y Compromiso de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Propuesta para la **“ADQUISICIÓN DEL MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA Y LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE Y EXTENSIONES”** de acuerdo a las especificaciones técnicas que se señalan y teniendo en cuenta el presupuesto oficial.

Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que me comprometo a:

1. Divulgar, acatar y hacer cumplir entre los empleados las normas, disposiciones y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por la normatividad legal vigente y en el Contrato~~.~~
2. No contratar menores de edad salvo autorización de la autoridad competente.
3. Respetar y hacer cumplir al personal contratado las normas y disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por la Universidad el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Cumplir con los compromisos legales referentes a afiliación y pago de aportes, sin mora, a las entidades se Seguridad Social (ARL, EPS, AFP) y parafiscales.
5. Mantener carnetizado e identificado a su personal, durante el acceso y tiempo que permanezca en las instalaciones de la Universidad.
6. Entregar al Supervisor del contrato (en caso de ser seleccionado) certificados de formación y exámenes de aptitud de los trabajadores que deban realizar tareas de alto riesgo (en caso de requerirse).  Para este caso, el Supervisor deberá informar al área de Seguridad y Salud en sitio para su validación.
7. Asumir la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal y de sus equipos en las instalaciones de la Universidad.
8. Garantizar el recurso humano para el desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la legislación vigente, teniendo en cuenta el número de trabajadores, riesgos, quien podrá ser contactado por el Seguridad y Salud de la Universidad de Cundinamarca, en caso de ser necesario.
9. Conocer y cumplir las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Cundinamarca y/o la empresa cliente establecidas en el sitio que se encuentre.
10. Conocer, entender, comunicar y cumplir la política de seguridad y la salud de la Universidad de Cundinamarca, según Resolución No. 185 de 2016.
11. Conocer, entender, comunicar y cumplir la política de No alcohol, trabajo, drogas y otras sustancias psicoactivas de la Universidad de Cundinamarca, según Resolución No. 006 de 2017.
12. Conocer, entender, comunicar y cumplir la política de seguridad vial de la Universidad de Cundinamarca, según Resolución No. 187 de 2016.
13. Reportar los accidentes que ocurra a los trabajadores dentro de las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca.
14. Realizar una inducción a los trabajadores que realicen trabajos dentro de las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca.
15. Establecer que no existe ninguna relación laboral entre el personal Contratista y la Universidad de Cundinamarca, de ninguna manera la empresa se considera como empleador.

**COMPROMISO:** Con la firma del presente documento me comprometo durante la Ejecución del contrato a cumplir con los Requisitos Generales En Seguridad y Salud en el Trabajo y las planteadas en los Términos de la Invitación, los cuales hacen parte Integral del Proceso.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

**Nombre o Razón Social del Proponente:**

**NIT.:**

**Nombre del Representante Legal:**

**C. C. N° de**

**FIRMA: ;**

**Nombre de quien firma:**

**ANEXO No. 05**

**COMPROMISO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES**

| **Asuntos ambientales** | **Cumplimiento** | | | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Si** | **No** | **En proceso** |
| **Asuntos laborales y sociales** | | | | |
| Cuenta con un plan de bienestar estructurado, o hace uso de los planes de promoción y prevención que realiza su ARL, EPS u otras entidades, para propiciar bienestar y salud a sus empleados. |  |  |  |  |
| **Asuntos sobre el medio ambiente** | | | | |
| Cuenta con alguna certificación ambiental. En caso afirmativo, especifique cuál y adjunte dicho certificado vigente. |  |  |  |  |
| En caso de no contar con una certificación ambiental, responda las siguientes preguntas: |  |  |  |  |
| * Disponen de políticas o prácticas ambientales para mitigar los impactos ambientales. |  |  |  |  |
| * Cuenta con un proceso o prácticas para el uso eficiente de recursos como energía, agua. |  |  |  |  |
| * Cuenta con un proceso o prácticas para la administración, control, tratamiento y disposición de aguas residuales y emisiones atmosféricas. |  |  |  |  |
| * Cuenta con un proceso o prácticas para la administración, control y el tratamiento de las emisiones atmosféricas. |  |  |  |  |
| * Cuenta con un proceso o prácticas para la administración, control, tratamiento y disposición de residuos sólidos y/o peligrosos. |  |  |  |  |
| * Cuenta con prácticas de promoción en temas ambientales. |  |  |  |  |

Así mismo, con la presentación de la oferta, el PROPONENTE manifiesta que:

1. Los compromisos serán asumidos durante toda la vigencia del contrato y autoriza a UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, en cabeza propia o por delegación a un tercero, a realizar la verificación de cualquiera de los asuntos relacionados anteriormente.
2. Se compromete a que todas sus operaciones y procesos cumplan con los estándares, la legislación ambiental colombiana vigente y los convenios nacionales e internacionales pertinentes.
3. Se compromete a acogerse a la política ambiental, la cual puede encontrar en el siguiente link: https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macroproceso-estrategico/proceso-gestion-sistemas-integrados/sga.

**Nombre o Razón Social del Proponente:**

**NIT.:**

**Nombre del Representante Legal:**

**C. C. N° de**

**FIRMA: ;**

**Nombre de quien firma:**

**ANEXO No. 06**

**ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD**

FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REF: Compromiso de Confidencialidad de la Propuesta para la **“ADQUISICIÓN DEL MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA Y LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE Y EXTENSIONES”**  de acuerdo a las especificaciones técnicas que se señalan y teniendo en cuenta el presupuesto oficial, señalado en los términos de referencia.

Estimados señores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que estoy al tanto de que:

1. La información compartida en virtud del presente acuerdo pertenece a la **Universidad de Cundinamarca,** y la misma es considerada sensible y de carácter restringido en su divulgación, manejo y utilización. Dicha información es compartida en virtud del desarrollo del [proyecto, convenio, contrato o relación principal que le da origen] como quedo identificado anteriormente.
2. Que la información de propiedad de la **Universidad de Cundinamarca** ha sido desarrollada u obtenido legalmente, como resultado de sus procesos, programas o proyectos y, en consecuencias abarca documentos, datos, tecnología y/o material que considera único y confidencial, o que es objeto de protección a título de secreto industrial.

En consecuencia, **me comprometo a**:

1. no divulgar directa, indirecta, próxima a remotamente, ni a través de ninguna otra persona o de sus subalternos o funcionarios, asesores o cualquier persona relacionada con ella, la **información confidencial[[2]](#footnote-3)** perteneciente a la **Universidad de Cundinamarca,** así como también a no utilizar dicha información en beneficio propio ni de terceros.
2. Mantener la **información confidencial** segura, usarla solamente para los propósitos relacionados con él, en caso de ser solicitada, devolverla toda (incluyendo copias de esta) en el momento en que ya no requiera hacer uso de la misma o cuando termine la relación, caso en el cual, deberá entregar dicha información antes de la terminación de la vinculación.
3. Proteger la **información confidencial**, sea verbal, escrita, visual, tangible, intangible o que por cualquier otro medio reciba, siendo legitima poseedora de la misma la **Universidad de Cundinamarca,** restringiendo su uso exclusivamente a las personas que tengan absoluta necesidad de conocerla.
4. Abstenerse de publicar la **información confidencial** que conozca, reciba o intercambie con ocasión de las reuniones sostenidas.
5. Usar la **información confidencial** que se le entregue, únicamente para los efectos señalados al momento de la entrega de dicha información.
6. Mantener la **información confidencial** en reserva hasta tanto adquiera el carácter de pública.
7. Responder por el mal uso que le den sus representantes a la **información confidencial.**
8. Guardar la reserva de la **información confidencial** como mínimo, con el mismo cuidado con la que protege la **información confidencial.**
9. La **parte receptora** se obliga a no transmitir, comunicar revelar o de cualquier otra forma divulgar total o parcialmente, pública o privadamente, la **información confidencial** sin el previo consentimiento por escrito por parte de la **Universidad de Cundinamarca.**

**Parágrafo:** Cualquier divulgación autorizada de la **información confidencial** a terceras personas estará sujeta a las mismas obligaciones de confidencialidad derivadas del presente **Acuerdo** y la **parte receptora** deberá informar estas restricciones incluyendo la identificación de la información cono confidencial.

1. **Exclusiones a la confidencialidad:** La **parte receptora** queda relevada o eximida de la obligación de confidencialidad, únicamente en los siguientes casos:
2. Cuando la **información confidencial** haya sido o sea de dominio público. Si la información se hace de dominio público durante el plazo del presente acuerdo, por un hecho ajeno a la **parte receptora,** esta conservará su deber de reserva sobre la información que no haya sido afectada.
3. Cuando la **información confidencial** deba ser revelada por sentencia en firme de un tribunal o autoridades competentes en desarrollo de sus funciones que ordenen el levantamiento de la reserva y soliciten el suministro de esta información. No obstante, en este caso la parte reveladora será la encargada de dar cumplimiento a la orden, restringiendo la divulgación a la información estrictamente necesaria, y en el evento de que la confidencialidad se mantenga, no eximirá a la parte receptora del deber de reserva.
4. Cuando la **parte receptora pruebe** que la **información confidencial** ha sido obtenida por otras fuentes.
5. Cuando la **información confidencial** ya la tenía en su poder la parte receptora antes de la entrega de la información reservada.
6. **Responsabilidad:** la parte que contravenga el acuerdo será responsable ante la otra parte o ante los terceros de buena fe sobre los cuales se demuestre que se han visto afectados por la inobservancia del presente **acuerdo**, por los perjuicios morales y económicos que estos puedan sufrir como resultado del incumplimiento de las obligaciones aquí contenidas.
7. **Solución de controversias:** Las partes se comprometen a esforzarse en resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos cualquier diferencia que surja con motivo de la ejecución del presente **acuerdo.** En caso de no llegar a una solución directa para la controversia planteada, someterán la cuestión controvertida a las leyes colombianas y a la jurisdicción competente en el momento de presentarse la diferencia.

**Legislación aplicable:** Este **acuerdo** se regirá por las leyes de la República de Colombia y se interpretará de acuerdo con las mismas.

En razón a lo anterior, manifiesto estar de acuerdo con todas y cada una de las consideraciones consignadas en el presente acuerdo.

**firma:**

**Nombre o Razón Social del Proponente:**

**NIT.:**

**Nombre del Representante Legal:**

**C. C. del Representante Legal:**

**Dirección de notificaciones:**

**ANEXO No. 07**

**RELACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE**

Señale claramente cuál de los contratos relacionados en el RUP, pretende sean tenidos en cuenta por la entidad en el presente proceso de selección, este anexo debe guardar relación con la información contenida en el RUP y documentación allegada mediante las certificaciones o actas de liquidación presentadas y relacionadas en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN EXPERIENCIA** | | | | | | | | |
| N° | **CONSECUTIVO REPORTADO EN EL RUP** | **CONTRATANTE** | **OBJETO COMPLETO** | **FORMA DE PARTICIPACIÓN** | **% DE PARTICIPACIÓN** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **VALOR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EXPERIENCIA | | | | | | | |  |

1. Indicar en la quinta columna si es como persona jurídica (PJ), persona natural (PN), unión temporal (UT), consorcio (C), únicamente para los contratos que acrediten
2. En el evento en que sea unión temporal o consorcio, indicar en la sexta columna el porcentaje de participación.

Atentamente,

**Nombre o Razón Social del Proponente:**

**NIT.:**

**Nombre del Representante Legal:**

**C. C. N°de**

**FIRMA:;**

**NOMBRE DE QUIEN FIRMA:**

**ANEXO No. 08**

**INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL**

El suscrito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con C.C. No. \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi condición de Representante Legal de la Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 11 del Decreto 679 de 1994, certifico bajo la gravedad de juramento que los servicios son de origen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Diligencia con X el campo en que aplica** | **CONDICIÓN** |
|  | Los Proponentes que certifiquen que a partir del 51% de los bienes ofrecidos son de origen nacional o se encuentran dentro de un “trato nacional” |
|  | Los Proponentes que certifiquen que hasta el 50% de los bienes ofrecidos son de origen nacional o se encuentran dentro de un “trato nacional” |
|  | Los Proponentes que no ofrezca o especifique que los bienes ofrecidos son de origen nacional o se encuentran dentro de un “trato nacional” |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diligencia con X el campo en que aplica | | | | |
| Tiene tratado | SI |  | NO |  |
| Numero de tratado |  | | | |

NOTA: Para la obtención de la puntuación se debe anexar copia legible del tratado al que pertenece

Atentamente,

**Nombre o Razón Social del Proponente:**

**NIT.:**

**Nombre del Representante Legal:**

**C. C. N° de**

**FIRMA: ;**

**NOMBRE DE QUIEN FIRMA:**

**ANEXO No. 09**

**INCENTIVO A LAS MYPIME**

El suscrito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con C.C. No. \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi condición de Representante Legal de la Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 905 de 2004 y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, certifico bajo la gravedad de juramento que tengo el siguiente número de personal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NUMERO DE TRABAJADORES** | **CONDICIÓN** | **DOCUMENTO** |
|  | Los Proponentes que certifiquen que cuentan con una planta de personal de UN (01) a CINCUENTA (50) empleados | Ultima planilla de pago al Sistema de Seguridad Social |
|  | Los Proponentes que certifiquen que cuentan con una planta de personal de CINCUENTA Y UN (51) a CIEN (100) empleados | Ultima planilla de pago al Sistema de Seguridad Social |
|  | Los Proponentes que excedan los anteriores valores o que no certifiquen estos datos | N/A |

Atentamente,

**Nombre o Razón Social del Proponente:**

**NIT.:**

**Nombre del Representante Legal:**

**C. C. N° de**

**FIRMA: ;**

**NOMBRE DE QUIEN FIRMA:**

**ANEXO No. 10**

**RELACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL**

Señale claramente cuál de los contratos relacionados en el RUP, pretende sean tenidos en cuenta por la entidad en el presente proceso de selección, este anexo debe guardar relación con la información contenida en el RUP y documentación allegada mediante las certificaciones o actas de liquidación presentadas y relacionadas en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACIÓN EXPERIENCIA** | | | | | | | | |
| N° | **CONSECUTIVO REPORTADO EN EL RUP** | **CONTRATANTE** | **OBJETO COMPLETO** | **FORMA DE PARTICIPACIÓN** | **% DE PARTICIPACIÓN** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **VALOR** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EXPERIENCIA | | | | | | | |  |

1. Indicar en la quinta columna si es como persona jurídica (PJ), persona natural (PN), unión temporal (UT), consorcio (C), únicamente para los contratos que acrediten
2. En el evento en que sea unión temporal o consorcio, indicar en la sexta columna el porcentaje de participación.

Atentamente,

**Nombre o Razón Social del Proponente:**

**NIT.:**

**Nombre del Representante Legal:**

**C. C. N°de**

**FIRMA:;**

**NOMBRE DE QUIEN FIRMA:**

**ANEXO No. 11**

**PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES CONTRACTUALES Y CONTRATOS CON LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**

El suscrito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con C.C. No. \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi condición de Representante Legal de la Empresa me comprometo en caso de quedar seleccionado en el presente proceso de selección a ejecutar el contrato dando cumplimiento a los lineamientos que apliquen de los anexos de **GUIA PARA LA PREVENCION Y MANEJO DEL COVID 19** - **ATHG015,** dentro de los cuales se establecen lossiguientes parámetros y documentación:

**En las instalaciones de la Universidad**

1. Presentar el aval del protocolo de bioseguridad generado por el ente territorial competente o ARL.
2. Entregar a la oficina de seguridad en el trabajo y supervisor el protocolo de bioseguridad de la empresa.
3. Para los contratistas del sector de la construcción debe incluir plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra (PAPSO).
4. Entregar a la oficina listado de personas con horario de trabajo, EPS, ARL, edad, medio de transporte que tienen cada uno de ellos, garantizar que el personal que va a desarrollar la labor no se encuentre dentro de las condiciones de riesgo para COVID 19.
5. El contratista asumirá y realizará el protocolo de desinfección de los vehículos que deban ingresar a las instalaciones de la Universidad.
6. Presentar a la oficina de seguridad y salud en el trabajo un documento que establezca el cumplimiento del protocolo de bioseguridad específico para la ejecución contractual de las instalaciones de la Universidad, que tengan los siguientes aspectos:
7. Reporte diario de toma de temperatura y registro de estado de salud al inicio y al final de la jornada laboral
8. Medidas para la disposición final de residuos generados en la actividad
9. Medidas de higiene lavado de manos, desinfección, planteada para los trabajadores durante el desarrollo de su labor dentro de la Universidad
10. Uso y Elementos de Protección para el desarrollo de las actividades
11. Medidas de limpieza y desinfección de herramientas de trabajo
12. Presentar la estrategia de distanciamiento social
13. Garantizar estrategias de desinfección para el ingreso y salida de vehículos en las instalaciones de la Universidad.
14. Presentar copia de planilla de pago de seguridad social.
15. Entregar firmado el formato de compromiso de cumplimiento de protocolos de Bioseguridad.

**Fuera de las instalaciones de la Universidad**

1. Comunicar y enviar las obligaciones frente al cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la empresa para los funcionarios de la Universidad.
2. Informar los requisitos frente a uso de elementos de protección personal y requisitos para ingresos a las instalaciones de la empresa para personal y vehículos.
3. Notificar los lineamientos establecidos por la ciudad o municipio frente a desplazamientos.
4. Emitir comunicado oficial de la empresa en la que se explique la razón por la cual el supervisor está realizando el desplazamiento, indicando nombre completo, cedula, objeto del contrato, placa del vehículo en el que se desplaza, nombre y cedula del conductor.

**Contratista de suministros**

* + 1. Portar y usar los elementos de protección personal para el ingreso a las instalaciones de la Universidad
    2. Presentar copia de la planilla de pago de seguridad social vigente.
    3. Dar cumplimiento a los protocolos internos de la Universidad de Cundinamarca.
    4. El contratista asumirá y realizará el protocolo de desinfección de los vehículos que deban ingresar a las instalaciones de la Universidad.

1. Los contratistas deberán realizar proceso de desinfección de los insumos a entregar en las instalaciones de la Universidad, dicho proceso se debe realizar en presencia del supervisor o su delegado.

El contratista se compromete a asumir el costo y los tramites necesarios para la ejecución del contrato y hacer la entrega de los informes de cumplimiento de los protocolos al supervisor en los tiempos establecidos por la Universidad de Cundinamarca. \_\_\_\_\_\_\_

**Atentamente,**

**Nombre o Razón Social del Proponente:**

**NIT.:**

**Nombre del Representante Legal:**

**C. C. N° de**

**FIRMA: ;**

**NOMBRE DE QUIEN FIRMA:**

1. En especial con las contempladas en el Art. 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 90°. Lo anterior en aplicación del Régimen de inhabilidades y incompatibilidades y conflicto de intereses del Decreto 1082 de 2015. [↑](#footnote-ref-2)
2. se entiende como Información Confidencial, para los efectos del presente acuerdo: A. La información que no sea pública y sea conocida por la parte receptora con ocasión de del proyecto de investigación y/ extensión. B. Cualquier información societaria, técnica, jurídica, financiera, comercial, de mercado, estratégica, de productos, nuevas tecnologías, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, modelos de negocios y/o cualquier otra relacionada con el [proyecto de investigación y/o extensión contrato o convenio identificado anteriormente]lograr tales fines, y/o cualquier otro ente relacionado con la estructura organizacional, bien sea que la misma sea escrita, oral o visual, o en cualquier forma tangible o no, incluidos los mensajes de datos (en la forma definida en la ley), de la cual, la parte receptora tenga conocimiento o a la que tenga acceso por cualquier medio o circunstancia en virtud de las reuniones sostenidas y/o documentos suministrados. C. La que corresponda o deba considerarse como tal para garantizar el derecho constitucional a la intimidad, la honra y el buen nombre de las personas y deba guardarse la debida diligencia en su discreción y manejo en el desempeño de sus funciones. [↑](#footnote-ref-3)